Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana ustawień > Ustawienia fotografowania > Wspomaganie AF

## Wspomaganie AF

Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło w momencie wciśnięcia spustu migawki do połowy, aż do momentu nastawienia ostrości, co ułatwia ogniskowanie. W tym czasie pokazuje się wskaźnik .

1. Ustaw aparat w tryb fotografowania.

1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Wspomaganie AF] wybrany tryb

| Auto | Używa wspomagania AF.
| Wyłącz | Nie używa wspomagania AF.

Uwagi

- Ostrość zostaje ustawiona jeżeli światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest to jego środek.

- Nie można używać wspomagania AF w następujących sytuacjach:

- W trybie NAGR

- W trybie rozległej panoramy

- W trybie podwodnej iRozległej panoramy (DSC-TX10)

- Gdy w wyborze sceny wybrany został tryb (Pejzaż), (Zmierzch), (Zwierzę domowe), (Fajerwerki) lub (Krótki czas migawki).

- Gdy opcja [Osłona] jest ustawiona na [Włącz]. (DSC-TX10)

- Gdy opcja [Samowyzw.] jest ustawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub na [Autoportret z 2 osobami].

- Gdy używane jest wspomaganie AF, normalna ramka pola AF zostanie wyłączona i nowa ramka pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. AF priorytetowo traktuje obiekty znajdujące się w pobliżu środka ramki.

- Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Chociaż nie ma zagrożenia zdrowia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.

Powrót do początku