Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana ustawień > Ustawienia fotografowania > Zoom cyfrowy

## Zoom cyfrowy

Całkowita skala zoomu przy użyciu inteligentnego zoomu (włączając zoom optyczny 4×)
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz używając zoomu optycznego (maksymalnie 4×). Gdy przekroczona jest skala zoomu, aparat stosuje inteligentny zoom lub precyzyjny zoom cyfrowy.

1. Ustaw aparat w tryb fotografowania.

1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Zoom cyfrowy] wybrany tryb

| Inteligentny () | Powiększa obraz cyfrowo w zakresie nie powodującym zniekształcenia obrazu, zależnie od rozmiaru obrazu (Inteligentny zoom).
| Precyzyjny () | Powiększa wszystkie rozmiary zdjęć w skali całkowitej około 16×, włączając zoom optyczny 4×. Weź jednak pod uwagę, że jakość obrazu pogorszy się, gdy wyjdziesz poza skalę zoomu optycznego (Precyzyjny zoom cyfrowy).
| Wyłącz | Nie używa zoomu cyfrowego.

Uwagi

- Funkcja cyfrowego zoomu nie działa w następujących sytuacjach:

- W trybie rozległej panoramy

- W trybie podwodnej iRozległej panoramy (DSC-TX10)

- W trybie Lepsza automatyka

- W trybie Tło rozogniskow

- W trybie Nagrywanie 3D

- Gdy opcja Wybór sceny jest ustawiona na (Korekcja pod światło HDR)

- Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.

- Gdy opcja [Samowyzw.] jest ustawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub na [Autoportret z 2 osobami].

- Inteligentny zoom nie jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest ustawiony na [16M] lub [16:9(12M)].

- Inteligentny zoom nie jest dostępny podczas nagrywania filmów.

- Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.

### Całkowita skala zoomu przy użyciu inteligentnego zoomu (włączając zoom optyczny 4×)

Dostępny współczynnik zoomu różni się, zależnie od rozmiaru obrazu.

Rozmiar | Całkowita skala zoomu
10M | Około 5,1×
5M | Około 7,1×
VGA | Około 28×
16:9(2M) | Około 9,6×

Powrót do początku