Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie z komputerem > Utworzenie płyty z filmami > Wybór metody utworzenia płyty z filmami

## Wybór metody utworzenia płyty z filmami

Charakterystyka każdego rodzaju płyt
Można utworzyć dysk z filmu w formacie AVCHD, który został nagrany za pomocą tego aparatu.
Wybierz metodę odpowiednią dla posiadanego odtwarzacza.
Szczegółowe informacje o metodzie tworzenia płyty przy użyciu „PMB”, zobacz „PMB – pomoc”.
Aby wykonać import filmów na komputer, zobacz (Windows) [Szczegóły]/(Macintosh) [Szczegóły].

Odtwarzacz | Metoda tworzenia | Rodzaj płyty
Urządzenia odtwarzające płyty Blu-ray (Urządzenia odtwarzające płyty Blu-rayPlayStation®3, itd.) | Importowanie filmów na komputer przy użyciu programu PMB i tworzenie płyty typu Blu-ray |
Odtwarzacze formatu AVCHD (Odtwarzacz płyt Blu-ray Sony, PlayStation®3 itp.) | Importowanie filmów na komputer przy użyciu „PMB” i utworzenie płyty formatu AVCHD |
Utworzenie płyty formatu AVCHD przy użyciu nagrywarki DVD innej niż DVDirect Express
Zwyczajne odtwarzacze DVD (odtwarzacz DVD, komputer z funkcją odtwarzania DVD, itp.) | Importowanie filmów na komputer przy użyciu „PMB” i utworzenie płyty o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD) |

Uwagi

- Jeżeli tworzysz płytę przy użyciu Sony DVDirect (nagrywarka DVD), użyj otworu karty pamięci nagrywarki DVD, lub podłącz nagrywarkę DVD przez połączenie USB w celu transferu danych.

- Jeżeli używasz Sony DVDirect (nagrywarka DVD), sprawdź, czy wbudowane oprogramowanie jest uaktualnione do najnowszej wersji.
  Szczegółowe informacje, zobacz następujący adres URL:
  http://sony.storagesupport.com/

- Film w formacie AVCHD ma następujący opis:

DSC-TX10: filmy w formacie AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: zapisane przy opcji [Format filmu] ustawionej na [AVCHD 50i/50p] lub [AVCHD 60i/60p]. [Szczegóły]

### Charakterystyka każdego rodzaju płyt

| Użycie płyty Blu-ray umożliwia nagrywanie filmów o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) i czasie nagrania dłuższym niż płyty DVD.
| Filmy o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) mogą zostać nagrane na nośnik DVD, na przykład płytę DVD-R i utworzona zostanie płyta o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD). Można odtwarzać płytę o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) na odtwarzaczach formatu AVCHD, na przykład odtwarzacz Sony Blu-ray i Sony Blu-ray i PlayStation®3. Płyty nie można odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD.
| Film o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD) skonwertowany z filmów o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) może zostać nagrany na nośniku DVD, na przykład na płytach DVD-R i utworzona zostanie płyta o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD).

Rodzaje płyt, które mogą być używane do programu PMB.
Następujące 12-cm płyty mogą być używane do programu „PMB”. Szczegółowe informacje o płytach Blu-ray, patrz [Szczegóły].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Nie mogą być ponownie nagrane.
DVD-RW / DVD+RW: Mogą być ponownie nagrane i używane.

- Zawsze zwracaj uwagę na to, aby używać konsoli PlayStation®3 z najnowszą wersją oprogramowania dla systemu konsoli PlayStation®3.

- Konsola PlayStation®3 może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.

Powrót do początku