Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie funkcji 3D > Funkcje 3D > Nazwa pliku ze zdjęciem 3D

## Nazwa pliku ze zdjęciem 3D

Na obraz 3D składają się pliki JPEG i pliki MPO.
Po wykonaniu importu zdjęć zrobionych z użyciem funkcji 3D, dane obrazu zostaną zapisane w komputerze zgodnie z następującymi zasadami.

| Nazwa pliku na komputerze | Używanie
Zdjęcie 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Do odtwarzania obrazów 3D na 3D TV
Rozległa panorama 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Do odtwarzania obrazów 3D na 3D TV
Rozległy multi-angle | DSC0.JPG DSC0.MPO | Do odtwarzania obrazów 3D na 3D TV
DSC0.JPG DSC0.MPO | Nagrywa obraz, który może zostać odtworzony jako obraz stereoskopowy przez przechylenie aparatu w prawo lub w lewo, oraz obraz który może zostać odtworzony na 3D TV.

- Wykonanie zdjęć 3D w trybie [Rozległy multi-angle] sprawi, że na komputerze zostaną zapisane pliki zarówno JPEG, jak i MPO. Pozwoli to na odtwarzanie zdjęć odpowiednio na aparacie oraz telewizorze 3D.

- Jeżeli skasujesz plik JPEG lub plik MPO składający się na obraz 3D, taki obraz 3D nie może zostać prawidłowo odtworzony.

Powrót do początku