Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana ustawień > Główne ustawienia > Tryb pokazowy

## Tryb pokazowy

Możesz nastawić, czy chcesz skorzystać z pokazu funkcji zdjęcia z uśmiechem lub odtwarzania filmu AVCHD. Gdy nie chcesz oglądać pokazu, wybierz ustawienie [Wyłącz].

1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Tryb pokazowy] żądany tryb [OK]

| Tryb pokaz. 1 | Wykonany będzie pokaz funkcji fotografowania.
| Tryb pokaz. 2 | Jeśli przez 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, automatycznie rozpoczyna się pokaz funkcji zdjęcia z uśmiechem.
| Tryb pokaz. 3 | Gdy przez nastawiony czas żadna operacja nie zostanie wykonana, a aparat jest podłączony do odbiornika HD TV, rozpocznie się automatyczny pokaz odtwarzania filmu AVCHD.
| Wyłącz | Pokaz nie jest wykonywany.

Uwagi

- Naciśnięcie spustu migawki w czasie pokazu funkcji zdjęcia z uśmiechem uruchomi migawkę, ale zdjęcie nie zostanie nagrane.

- Podczas pokazu, jeżeli liczba obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej zwiększa się, aparat może automatycznie skasować obrazy. Przed rozpoczęciem pokazu zalecamy wykonanie kopii zapasowej obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej.

- Film w formacie AVCHD ma następujący opis:

DSC-TX10: filmy w formacie AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: zapisane przy opcji [Format filmu] ustawionej na [AVCHD 50i/50p] lub [AVCHD 60i/60p]. [Szczegóły]
Powrót do początku