Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności / O tym aparacie > Środki ostrożności > Ładowarka

## Ładowarka

- Ładowarka znajdująca się w zestawie jest przeznaczona wyłącznie dla tego aparatu. Nie należy go używać z innymi urządzeniami elektronicznymi. Może to spowodować usterkę. Pamiętaj o używaniu wyłącznie oryginalnej ładowarki.

- Jeżeli w czasie ładowania lampka Zasilanie/ładowanie miga szybko, wyjmij akumulator, który jest w trakcie ładowania, a następnie włóż ten sam akumulator z powrotem aparatu. Jeżeli lampka Zasilanie/ładowanie ponownie szybko miga, akumulator może być niesprawny lub włożony został akumulator innego typu niż podany. Sprawdzić, czy akumulator jest podanego tutaj rodzaju. Jeżeli włożony akumulator jest akumulatorem podanego rodzaju, wyjmij go i włóż nowy lub inny akumulator, aby sprawdzić czy akumulator jest prawidłowo ładowany. Jeżeli ładowarka działa prawidłowo, mógł nastąpić błąd akumulatora.

- Jeśli lampka Zasilanie/ładowanie nie zaświeci się nawet po podłączeniu ładowarki do aparatu i gniazdka elektrycznego oznacza to, że ładowanie zostało tymczasowo przerwane. Ładowanie jest przerywane, a ładowarka automatycznie wchodzi w stan gotowości, gdy temperatura wykracza poza zalecaną temperaturę pracy. Gdy temperatura wróci do dopuszczalnego zakresu, ładowarka wznowi pracę, a lampka Zasilanie/ładowanie zacznie się ponownie świecić. Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C.

- Przy użyciu znajdującej się w zestawie ładowarki można naładować akumulator włożony do aparatu. Dodatkowo po podłączeniu aparatu do ładowarki możliwe jest także korzystanie z trybu odtwarzania. Nie jest jednak wówczas możliwe włączenie trybu fotografowania. Aby w trakcie fotografowania używać zasilania z gniazdka należy mieć zasilacz AC-LS5 (sprzedawany oddzielnie) i wielofunkcyjny kabel VMC-MD3 (sprzedawany oddzielnie).

Powrót do początku