Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > MENU (Fotografowanie) > Rozmiar zdjęcia / Rozmiar obrazu panoramy

## Rozmiar zdjęcia / Rozmiar obrazu panoramy

Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są zdjęcia
Rozmiar zdjęcia 3D
Rozmiar obrazu w łatwym trybie
Rozmiar obrazu, gdy nagrywana jest panorama rozległa zwyczajna lub podwodna iRozległa panorama (DSC-TX10)
Rozmiar obrazu determinuje rozmiar pliku obrazu, który zostaje nagrany, gdy robisz zdjęcie.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie zawierał obraz wydrukowany na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można nagrać.
Informacje o jakości obrazu i rozmiarze obrazu
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami. Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli (A), obraz staje się duży, wykorzystuje więcej pamięci i jest wyświetlany ze wszystkimi szczegółami. Rozmiar obrazu jest pokazany za pomocą liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy, szczegółowość jak i czas przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany lub zostaje wyświetlony na ekranie komputera.

1. Rozmiar obrazu: 16M

4608 pikseli × 3456 pikseli = 15 925 248 pikseli

1. Rozmiar obrazu: VGA

640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Wiele pikseli (Wysoka jakość obrazu, duży rozmiar pliku)
Mało pikseli (Gorsza jakość obrazu, ale mały rozmiar pliku)

### Rozmiar obrazu, gdy nagrywane są zdjęcia

1. (Rozmiar zdjęcia) żądany rozmiar

Jeśli przycisk nie został wyświetlony po lewej stronie ekranu, dotknij polecenia MENU.

| Rozmiar obrazu | Sposób wykorzystania | Wyświetlane na ekranie
| (4608×3456) | Dla druków w maksymalnym rozmiarze A3+ | Zdjęcia są wyświetlane w proporcjach 4:3.
| (3648×2736) | Dla druków w maksymalnym rozmiarze A3
| (2592×1944) | Dla druków w rozmiarze od 10 × 15 cm do rozmiaru A4
| (640×480) | Dla załączników e-mail
| (4608×2592) | Do oglądania na ekranach TV wysokiej rozdzielczości i drukowania w rozmiarze maksymalnie A3 | Obrazy zapełniają cały ekran.
| (1920×1080) | Do oglądania na ekranie TV wysokiej rozdzielczości

### Rozmiar zdjęcia 3D

1. MENU (Rozmiar zdjęcia) żądany rozmiar

| (4608×3456) | Dla druków w maksymalnym rozmiarze A3+
| (4608×2592) | Do oglądania na ekranach TV wysokiej rozdzielczości i drukowania w rozmiarze maksymalnie A3

Uwaga

- Gdy drukujesz zdjęcia nagrane w formacie 16:9 lub zdjęcia panoramiczne, obie krawędzie mogą zostać obcięte.

### Rozmiar obrazu w łatwym trybie

1. MENU (Rozmiar zdjęcia) żądany rozmiar

| Duży | Fotografuje w rozmiarze [16M].
| Mały | Fotografuje w rozmiarze [5M].

### Rozmiar obrazu, gdy nagrywana jest panorama rozległa zwyczajna lub podwodna iRozległa panorama (DSC-TX10)

1. MENU (Rozmiar obrazu panoramy) żądany rozmiar

Jeśli przycisk nie został wyświetlony po lewej stronie ekranu, dotknij polecenia MENU.

| (16:9) (Poziomy: 1920 × 1080) | Proporcje [16:9] są dostępne tylko przy zdjęciach 3D.
| (Standardowy) (Poziomy: 4912 × 1080) (Pionowy: 3424 × 1920) | Fotografuje przy użyciu standardowego rozmiaru.
| (Szeroki) (Poziomy: 7152 × 1080) (Pionowy: 4912 × 1920) | Fotografuje przy użyciu szerokiego rozmiaru.
| (Wysoka rozdzielczość) (Poziomo: 10480 × 4096) | Wykonuje panoramę w wysokiej rozdzielczości 43M.

Uwaga

- Jeśli nie jest możliwy wydruk zdjęć panoramicznych zapisanych przy użyciu opcji [Wysoka rozdzielczość] z powodu ich dużego rozmiaru, użyj funkcji zmiany rozmiaru w programie „PMB”. Program „PMB” umożliwia nawet 50% redukcję rozmiaru zdjęć panoramicznych zapisanych przy użyciu opcji [Wysoka rozdzielczość].

Powrót do początku