Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Ustawianie trybu NAGR > Tło rozogniskow.

## Tło rozogniskow.

Pozwala na wykonanie zdjęć z funkcją przetwarzania obrazu, dzięki czemu obiekt będzie się wyróżniał od tła.

1. Włącz tryb fotografowania.

1. (Tryb NAGR) (Tło rozogniskow.).

1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Wskazówki dotyczące intensywności rozogniskowywania tła

- Aby przed rozpoczęciem fotografowania zmienić intensywność efektu rozogniskowywania tła, dotknij przycisku MENU [Efekt rozognisk.] [Wysoki], [Średni] lub [Niski].

Wskazówki dotyczące rozogniskowania tła

#### Położenie obiektu i tła

Przy zdjęciach, na którym obiekt znajduje się daleko od tła (tak, jak pokazano na ilustracji), istnieje możliwość rozogniskowania tła. Fotografuj z zalecanej odległości fotografowania, wskazanej na ekranie.
Obiekt jest wystarczająco oddalony od tła
Obiekt jest za blisko tła

#### Skala powiększenia i pozycja obiektu

W przypadku fotografowania z bliskiej odległości kwiatka lub małego przedmiotu, przesuń dźwignię W/T (powiększenie) w stronę symbolu W. W przypadku fotografowania osób odsuń się od obiektu i przesuń dźwignię W/T (powiększenie) w stronę symbolu T.

- Aby łatwiej zablokować ostrość, użyj w aparacie funkcji Śledzenie ostrością. [Szczegóły]

Uwagi

- Podczas fotografowania trzymaj aparat nieruchomo, aby zredukować drgania.

- Rozogniskowanie tła może nie nastąpić w poniższych sytuacjach:

- Scena jest zbyt jasna lub zbyt ciemna.

- Obiekt jest w ruchu.

- Obiekt jest za daleko od aparatu. (Zalecana odległość fotografowania została przekroczona).

- Obiekt jest za blisko tła.

- Efekt Tło rozogniskowane może nie działać efektywnie w następujących sytuacjach:

- Obiekty są zbyt małe.

- Obiekt jest tego samego koloru jak tło.

- Po ustawieniu blokady AE/AF aparat został przesunięty.

- Jeżeli nie można efektywnie wykonać rozogniskowania, wypróbuj następujące środki:

- Przesuń dźwignię W/T (zoom) w stronę symbolu T.

- Zbliż się do obiektu tak, aby znaleźć się w zalecanej odległości fotografowania.

- Oddziel obiekt od tła.

- Fotografuj po zogniskowaniu na obiekcie.

- Ta funkcja nie może być używana podczas wykonywania zdjęć podwodnych. (DSC-TX10)

- Zależnie od wybranego trybu NAGR ustawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może być niemożliwe. Szczegółowe informacje można znaleźć w częściach „Funkcje niedostępne w niektórych trybach NAGR” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach NAGR”. [Szczegóły]

Podobny temat
Efekt rozognisk.
Śledzenie ostrością
Powrót do początku