Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie funkcji 3D > Nagrywanie obrazów 3D > Rozległa panorama 3D

## Rozległa panorama 3D

Podczas ruchu kamery zostaje wykonanych wiele zdjęć i te obrazy zostają złożone w obraz 3D. Nagrywa obraz, który może zostać odtworzony na telewizorze 3D.

1. (Tryb NAGR) (Nagrywanie 3D) (Rozległa panorama 3D)

1. Skieruj aparat na końcowy fragment widoku, który chcesz sfotografować i wciśnij spust migawki.

- Czarna, przezroczysta część (A) pojawia się przed nagrywaniem. Ta część nie zostanie nagrana.

- Aby w trybie (Rozległa panorama 3D) zmienić kierunek fotografowania, dotknij polecenia (B).

1. Panoramuj aparatem do końca paska wiodącego (C), podążając za strzałką na ekranie.

Wskazówki dotyczące fotografowania w trybie rozległej panoramy 3D
Aby wykonać poprawne obrazy 3D, przesuwaj aparat powoli. Jedno półkole powinno zająć ok. 5 sekund.
Przesuwanie za szybkie lub za wolne spowoduje wyświetlenie na ekranie odpowiedniego komunikatu.
Zalecamy wykonanie kilku zdjęć próbnych przed przystąpieniem do fotografowania.
Nieruchome obiekty są najbardziej odpowiednie dla zdjęć 3D.

- Wyznacz scenę i wciśnij do połowy spust migawki, tak aby można było zablokować ostrość, ekspozycję i balans bieli. Następnie wciśnij do końca spust migawki i panoramuj aparatem.

Uwagi

- Fotografowanie 3D nie nadaje się do następujących sytuacji:

- Gdy obiekt jest duży

- Obiekty w ruchu

- Gdy główny obiekt jest zbyt blisko aparatu

- Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik

- Obrazy 3D składają się z pliku JPEG i z pliku MPO. Jeżeli jeden z tych plików zostanie skasowany na komputerze, aparat może nie działać prawidłowo.

- Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku poruszaj aparatem szybciej, aby nagrać cały obraz 3D.

- Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie gładko.

- W słabym świetle obrazy mogą być rozmazane. Zalecamy wykonywanie zdjęć przy jasnym świetle zewnętrznym.

- W migoczącym, na przykład jarzeniowym świetle fotografowanie 3D może się nie udać.

- Jeżeli cały kąt ujęcia podczas fotografowania 3D i kąt ujęcia w momencie wykonania blokady AE/AF są zdecydowanie różne pod względem jasności, koloru lub ogniskowania, fotografowanie 3D nie uda się. W takim wypadku zmień miejsce blokady AE/AF i spróbuj ponownie.

- Fotografowanie 3D może zostać anulowane w następujących sytuacjach:

- Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.

- Występuje za dużo drgań aparatu.

- Ta funkcja nie może być używana podczas wykonywania zdjęć podwodnych. (DSC-TX10)

Podobny temat
Oglądanie obrazów 3D na telewizorach 3D
Powrót do początku