Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Ustawianie trybu NAGR > iRozległa panorama

## iRozległa panorama

Umożliwia stworzenie panoramicznego obrazu ze złożonych razem obrazów. Dodatkowo aparat automatycznie wykrywa twarze osób lub poruszające się obiekty.

1. Włącz tryb fotografowania.

#### DSC-TX10

1. (Tryb NAGR) (Sceneria nagr. panoramy) (iRozległa panorama)

#### DSC-TX100 / TX100V

1. (Tryb NAGR) (iRozległa panorama)

Po kroku 2 wykonaj to, co poniżej.

1. Skieruj aparat na końcowy fragment widoku, który chcesz sfotografować i wciśnij całkowicie spust migawki.

- Czarna, przezroczysta część (A) pojawia się przed nagrywaniem. Ta część nie zostanie nagrana.

- Dotknięcie przycisku (B) pozwala zmienić kierunek fotografowania.

1. Panoramuj aparatem do końca paska wiodącego (C), podążając za strzałką na ekranie.

Fotografowanie zdjęć panoramicznych w wysokiej rozdzielczości
Po ustawieniu opcji [Rozmiar obrazu panoramy] na (Wysoka rozdzielczość) można zrobić zdjęcie o rozmiarze 43 megapikseli (10480×4096).

1. Trzymaj aparat pionowo.

1. Dotknij na ekranie LCD ikony / , aby wybrać kierunek fotografowania.

1. Rób kolejne zdjęcia, przesuwając aparat.

Wskazówki dotyczące zdjęcia panoramicznego
Wykonaj panoramowanie po łuku, z jednakową prędkością i w kierunku wskazywanym na ekranie. Nieruchome obiekty bardziej nadają się do panoramicznych zdjęć niż obiekty ruchome.
Jak najkrótszy promień.
W pionie
W poziomie

- Najpierw wciśnij do połowy spust migawki, aby zablokować ostrość i ekspozycję. Następnie wciśnij do końca spust migawki i wykonaj panoramowanie w poziomie lub w pionie.

- Jeżeli fragment pokazujący różnorodne kształty lub krajobraz jest skoncentrowany wzdłuż krawędzi ekranu, kompozycja obrazu może się nie udać. W takim wypadku zmień kompozycję ramki tak, aby ten fragment był w centrum obrazu i wykonaj fotografowanie ponownie.

Uwagi

- Jeżeli nie zdołasz w dostępnym czasie wykonać panoramowania aparatem przez cały obiekt, na złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. W takim wypadku panoramuj aparatem szybciej, aby nagrać cały panoramiczny obraz.

- Ponieważ całość zostanie złożona z kilku obrazów, część połączona nie będzie nagrana zupełnie gładko.

- W słabym oświetleniu obrazy panoramiczne mogą być rozmazane lub fotografowanie może się nie udać.

- W migającym oświetleniu, na przykład w świetle jarzeniówek, jasność lub kolory połączonych obrazów nie zawsze będą jednakowe.

- Gdy pełny kąt panoramicznego fotografowania i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią się bardzo poziomem jasności, kolorystyką i ogniskowaniem, efekt fotografowania nie będzie zadowalający. W takim wypadku zmień wycinek z nastawioną blokadą AE/AF i wykonaj fotografowanie ponownie.

- Rozległa panorama nie nadaje się do następujących sytuacji:

- Obiekty w ruchu

- Obiekty są za blisko aparatu

- Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo, piaszczysta plaża lub trawnik

- Obrazy podlegające ciągłym zmianom, na przykład fale lub wodospady

- Nie można tworzyć zdjęć panoramicznych w następujących sytuacjach:

- Panoramowanie aparatem jest za szybkie lub za wolne.

- Występuje za dużo drgań aparatu.

- Zależnie od wybranego trybu NAGR ustawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może być niemożliwe. Szczegółowe informacje można znaleźć w częściach „Funkcje niedostępne w niektórych trybach NAGR” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach NAGR”. [Szczegóły]

Podobny temat
Przewijanie zdjęć panoramicznych podczas wyświetlania
Rozmiar zdjęcia / Rozmiar obrazu panoramy
Powrót do początku