Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > MENU (Fotografowanie) > Tryb pomiaru

## Tryb pomiaru

Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obrazu, na której dokonany zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję.

1. MENU (Tryb pomiaru) żądany tryb

| (Wielopunktowy) | Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
| (Centralny) | Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie ważony).
| (Punktowy) | Zestaw celownik pomiaru punktowego (A) z obiektem, aby zmierzyć jedną część obiektu (Pomiar punktowy). Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu, lub gdy jest silny kontrast między tłem i obiektem.

Uwagi

- Gdy opcja [Tryb pomiaru] ma ustawioną inną wartość niż [Wielopunktowy], nie można używać funkcji wykrywania twarzy.

- Zależnie od wybranego trybu NAGR ustawienie niektórych opcji MENU może być niemożliwe. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach NAGR”. [Szczegóły]

Powrót do początku