Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności / O tym aparacie > Środki ostrożności > Środki ostrożności

## Środki ostrożności

Kopia zapasowa pamięci wewnętrznej i karty pamięci
Informacje dotyczące plików bazy danych
Nie używać/przechowywać aparatu w następujących miejscach
O przenoszeniu
O temperaturze pracy
O kondensacji wilgoci
Funkcje wbudowane w aparat
Informacje o zgodności danych obrazu
Informacje dotyczące odtwarzania filmów na innych urządzeniach
Uwagi o ekranie i obiektywie

### Kopia zapasowa pamięci wewnętrznej i karty pamięci

Nie wyłączając aparatu, należy wyjąć akumulator lub kartę pamięci, gdy świeci lampka aktywności. W przeciwnym razie pamięć wewnętrzna lub karta pamięci może ulec uszkodzeniu. Należy pamiętać o zrobieniu kopii zapasowej, aby ochronić dane.

### Informacje dotyczące plików bazy danych

Po włożeniu do aparaty karty pamięci bez pliku bazy danych i włączeniu zasilania, część pojemności karty zostanie zużyta na automatycznie tworzony plik bazy danych. Wykonanie następnej czynności może być możliwe dopiero po chwili.

### Nie używać/przechowywać aparatu w następujących miejscach

- W bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach
  W miejscach takich, jak zaparkowany na słońcu samochód korpus aparatu może się zdeformować, co może być przyczyną awarii.

- Pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego lub w pobliżu grzejnika
  Korpus aparatu może się odbarwić lub zdeformować, co może być przyczyną awarii.

- W miejscu narażonym na kołyszące wstrząsy

- W pobliżu silnego pola magnetycznego

- W miejscach piaszczystych lub zapylonych (DSC-TX100 / TX100V)
  Należy uważać, aby piasek lub kurz nie dostały się do aparatu. Może to spowodować awarię, w niektórych przypadkach nieusuwalną.

### O przenoszeniu

- Nie należy siadać na krześle itp., mając aparat w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, ponieważ może to spowodować awarię lub uszkodzenie aparatu.

### O temperaturze pracy

- Nie jest zalecane fotografowanie w bardzo zimnych lub w bardzo gorących miejscach, które przekraczają podany zakres temperatur. Aparat jest przeznaczony do użytku w następującym zakresie temperatur:

- DSC-TX10: między –10°C i 40°C.

- DSC-TX100 / TX100V: między 0°C i 40°C.

### O kondensacji wilgoci

- Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto z zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może się skondensować wewnątrz lub na obudowie aparatu. Skondensowanie wilgoci może spowodować awarię aparatu.

- Jeśli dojdzie do kondensacji pary wodnej, wykonaj następujące czynności:

- Wyjmij akumulator i kartę pamięci, otwórz pokrywę akumulatora i karty pamięci a następnie odłóż aparat w suche miejsce i poczekaj na odparowanie wilgoci. (DSC-TX10)

- Wyłącz aparat i poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała. (DSC-TX100 / TX100V)

Próbując zrobić zdjęcie zawilgoconym obiektywem, nie można uzyskać ostrych zdjęć.

### Funkcje wbudowane w aparat

- Niniejsza instrukcja obsługuje wszystkie funkcje urządzeń zgodnych/niezgodnych z GPS, urządzeń zgodnych/niezgodnych z TransferJet, urządzeń zgodnych z formatem 1080 60i oraz urządzeń zgodnych z formatem 1080 50i.

- Aby sprawdzić, czy aparat obsługuje funkcję GPS, sprawdź nazwę modelu.

- GPSObsługa standardu DSC-TX100V

- GPSBez obsługi standardu DSC-TX10 / TX100

- Aby sprawdzić, czy urządzenie obsługuje funkcję TransferJet i czy działa w standardzie 1080 60i czy 1080 50i, sprawdź poniższe oznaczenia na spodzie aparatu.
  Urządzenie obsługujące standard TransferJet: (TransferJet)

- 1080 60iObsługa standardu 60i

- 1080 50iObsługa standardu 50i

- Na pokładzie samolotu wyłącz funkcję TransferJet. Ponadto zawsze postępuj zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu, gdzie aparat jest używany.

- Nie oglądaj za długo obrazów 3D wykonanych tym aparatem na monitorach obsługujących wyświetlanie obrazów 3D.

- Oglądanie obrazów 3D wykonanych tym aparatem na monitorach obsługujących wyświetlanie obrazów 3D może spowodować obciążenie oczu, zmęczenie lub nudności. Aby zapobiec takim symptomom, zalecamy regularne przerwy
  Częstotliwość i długość przerw należy określić indywidualnie. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów, przerwij oglądanie obrazów 3D i poczekaj, aż poczujesz się lepiej. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z lekarzem. Zapoznaj się także ze znajdującą się w zestawie instrukcją obsługi podłączonego urządzenia lub używanego programu.

Pamiętaj, że wzrok u dzieci stale się rozwija (zwłaszcza do 6 roku życia). Zanim pozwolisz dziecku na oglądanie obrazów 3D, skontaktuj się z pediatrą lub optykiem. Zwróć uwagę na to, aby podczas oglądania obrazów 3D przestrzegać otrzymanych wskazówek.

### Informacje o zgodności danych obrazu

- Aparat jest zgodny z uniwersalnym standardem DCF (Design rule for Camera File system) wprowadzonym przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Firma Sony nie gwarantuje, że aparat będzie odtwarzał obrazy zarejestrowane lub zmodyfikowane za pomocą innych urządzeń, ani że inne urządzenia będą odtwarzać obrazy zarejestrowane tym aparatem.

### Informacje dotyczące odtwarzania filmów na innych urządzeniach

- Aparat ten do nagrywania plików w formacie AVCHD wykorzystuje format MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Filmy nagrane przy użyciu tego aparatu w formacie AVCHD nie mogą być odtworzone na następujących urządzeniach.

- Inne urządzenia obsługujące format AVCHD, które nie mają obsługi profilu High Profile

- Urządzenia niezgodne z formatem AVCHD

Aparat ten do nagrywania plików w formacie MP4 wykorzystuje format MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Z tego powodu nie można odtworzyć filmów w formacie MP4 zapisanych tym aparatem na urządzeniach, które nie obsługują kodowania MPEG-4 AVC/H.264.

- Można odtwarzać płytę o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) na odtwarzaczach formatu AVCHD. Odtwarzacz lub nagrywarka DVD nie może odgrywać obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD), ponieważ nie są one zgodne z formatem AVCHD. Dodatkowo po włożeniu do odtwarzacza lub nagrywania DVD płyty AVCHD z obrazem w wysokiej rozdzielczości jej wyjęcie może być niemożliwe.

### Uwagi o ekranie i obiektywie

- Do produkcji ekranu użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad 99,99% pikseli jest sprawnych. Jednakże na ekranie mogą się pojawiać maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty są normalnym rezultatem procesu produkcyjnego i nie wpływają na nagranie.

- Jeśli na ekran spadną krople wody i go zamoczą, należy natychmiast przetrzeć ekran miękką szmatką. W przeciwnym przypadku może dojść do obniżenia jakości pracy ekranu i awarii. (DSC-TX100 / TX100V)

- Narażanie ekranu lub obiektywu na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas może być przyczyną usterki. Zachować ostrożność, kładąc aparat w pobliżu okna lub na dworze.

- Nie należy naciskać ekranu. Ekran może zostać odbarwiony i uszkodzony.

- W niskiej temperaturze może wystąpić smużenie obrazów na ekranie. Nie jest to usterka.

- Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu, ani za mocno go nie naciskać.

Powrót do początku