Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (visualização) > Itens do MENU (visualização) > Proteger

## Proteger

Protege as imagens gravadas contra o apagamento acidental.
A marca é visualizada nas imagens registadas.

1. Carregue no botão (Reprodução) para comutar para o modo de reprodução.

1. MENU (Proteger) modo desejado

(Esta Imag) | Protege a imagem actualmente visualizada no modo de imagem única.
(Múltiplas Imagens) | Pode seleccionar e proteger múltiplas imagens. Realize o seguinte após o passo 2. Seleccione uma imagem a ser protegida, em seguida toque na mesma. Repita os passos acima até não existirem mais imagens para proteger. Toque novamente numa imagem com a marca para libertar a marca . Toque em [OK] [OK].
(Define todas Imagens Burst.) | Protege ao mesmo tempo todas as imagens no grupo burst seleccionado, no modo Visualizar Grupo Burst. Toque em [OK] após o passo 2.
(Definir tudo nesta Data) | Protege todas as imagens no intervalo de data ou pasta, ou todos os filmes em ficheiros de visualização AVC HD. Toque em [OK] após o passo 2.
(Seleccionar tudo nesta pasta)
(Def. Todos arq. de vista AVCHD)
(Remove todas Imagens Burst.) | Desbloqueia ao mesmo tempo todas as imagens protegidas no grupo burst seleccionado, no modo Visualizar Grupo Burst. Toque em [OK] após o passo 2.
(Remover tudo nesta Data) | Desbloqueia todas as imagens no intervalo de data ou pasta, ou todos os filmes em ficheiros de visualização AVC HD. Toque em [OK] após o passo 2.
(Remover tudo nesta pasta)
(Rem. Todos arq. de vista AVCHD)

Notas

- Quando usar a memória interna para gravar imagens, as imagens fixas são apresentadas na Vista da Pasta.

- Filme em ficheiros de visualização AVCHD, descrição como se segue:
  DSC-TX10: Filmes de formato AVCHD
  DSC-TX100 / TX100V: Gravados com [Formato de filme] definido para [AVCHD 50i/50p] ou [AVCHD 60i/60p]. [Detalhes]

Voltar ao topo