Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (filmagem/fotografia) > Itens do MENU (filmagem/fotografia) > ISO

## ISO

Regula a sensibilidade luminosa quando a câmara estiver regulada para Programa Automático ou (Subaquático) (DSC-TX10) for seleccionado em Selecção de Cena.

1. MENU (ISO) modo desejado

| (Auto) | Define automaticamente a sensibilidade ISO.
| ///// | Pode reduzir a desfocagem da imagem em locais escuros ou com motivos em movimento, aumentando a sensibilidade ISO (seleccione um número maior).

Ajustar a Sensibilidade ISO (Índice de Exposição Recomendado)
A sensibilidade ISO é um valor de velocidade para o suporte de gravação equipado com um sensor de imagem que recebe luz. Mesmo quando a exposição é a mesma, as imagens diferem, dependendo da sensibilidade ISO.
Sensibilidade ISO elevada
Grava uma imagem clara mesmo em locais escuros, enquanto aumenta a velocidade do obturador para reduzir a desfocagem.
No entanto, a imagem tende a tornar-se ruidosa.
Sensibilidade ISO baixa
Grava uma imagem mais regular.
No entanto, quando a exposição é insuficiente, a imagem pode ficar mais escura.
Sugestões para evitar desfocagem
Embora a câmara esteja firme, o motivo move-se durante a exposição, por isso aparece desfocado quando o botão do obturador for premido. As vibrações da câmara são reduzidas automaticamente, no entanto, a função não reduz efectivamente a desfocagem do motivo.
A desfocagem do motivo ocorre frequentemente sob condições de pouca iluminação ou de velocidade lenta do obturador.
Nesse caso, fotografe tendo em conta as sugestões abaixo.

- Seleccione uma sensibilidade ISO mais alta para que a velocidade do obturador seja mais rápida.

- Seleccione o modo (Alta Sensibilid) em Selecção de Cena.

Nota

- Pode não ser capaz de definir alguns itens do MENU, dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

Voltar ao topo