Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (filmagem/fotografia) > Itens do MENU (filmagem/fotografia) > Reconhecimento de cena

## Reconhecimento de cena

Modo avançado
A câmara detecta automaticamente as condições de fotografia e depois tira a fotografia. Quando for detectado movimento, a sensibilidade ISO é aumentada de acordo com o movimento para reduzir a desfocagem do motivo. Quando a câmara está definida para o modo Auto inteligente, pode seleccionar o modo [Avançado] no qual a câmara fotografa automaticamente duas imagens.
Em Reconhecimento de cena, a posição de um ícone apresentado no ecrã é diferente, dependendo se a câmara reconhece uma cena ou condição. Se a câmara reconhecer uma cena, ícones e guias como (Retrato), (Bebé), (Retr.crepúsculo), (Crepúsculo), (Retrato com Luz de Fundo), (Luz de Fundo), (Paisagem), (Macro), (Foco próximo), (Projetor) ou (Baixa Luminosidade) são apresentados na primeira linha. Se a câmara reconhecer uma condição, ícones como (Tripé) ou (Mover) são apresentados na segunda linha. A câmara pode reconhecer tanto a cena como a condição, ou apenas uma.

1. (Modo GRAV) (Auto inteligente)

1. MENU (Reconhecimento de cena) modo desejado

| (Auto) | Quando a câmara reconhece a cena, comuta para as definições ideais e fotografa a imagem.
| (Avançado) | Quando a câmara reconhece a cena, comuta para as definições ideais. Quando a câmara reconhece (Crepúsculo), (Retr.crepúsculo), (Luz de Fundo) ou (Retrato com Luz de Fundo), muda automaticamente a definição e fotografa outra imagem. Quando fotografa 2 imagens consecutivamente, a marca + no ícone ficará verde. Quando forem fotografados dois fotogramas, as duas imagens são apresentadas lado a lado imediatamente após a fotografia. Quando [Anti-piscada] é apresentado, são tiradas 2 imagens automaticamente e a imagem em que os olhos ficaram abertos é automaticamente seleccionada. [Detalhes]

Notas

- A função Reconhecimento de Cena não funciona quando fotografa imagens utilizando o zoom digital.

- (Retrato), (Retr.crepúsculo) ou (Retrato com Luz de Fundo) não são reconhecidos no modo Localizar foco.

- As definições de flash disponíveis são [Auto] e [Deslig].

- Estas cenas podem não ser reconhecidas, dependendo da situação.

- Quando utilizar (Tripé) e (Crepúsculo) ao mesmo tempo, não pode por vezes ser reconhecido num ambiente onde as vibrações são transferidas para a câmara, mesmo que esteja fixa num tripé.

- Por vezes, um obturador lento ocorre quando uma cena é reconhecida como um (Tripé) e (Crepúsculo) ao mesmo tempo. Mantenha a câmara fixa durante a filmagem.

- Pode não ser capaz de definir alguns itens do MENU, dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

### Modo avançado

No modo [Avançado], a câmara fotografa duas imagens consecutivamente com as definições diferindo como se segue quando reconhece cenas (Crepúsculo), (Retr.crepúsculo), (Luz de Fundo) ou (Retrato com Luz de Fundo), que tende a desfocar. Pode seleccionar a imagem desejada das duas imagens fotografadas.

| Primeira Imagem* | Segunda Imagem
| Fotografa em Sincronização Lenta | Fotografa com sensibilidade aumentada e vibração reduzida
| Fotografa em Sincronização Lenta com a cara em que dispara o flash como guia | Fotografa com sensibilidade aumentada com a cara como guia e vibração reduzida
| Fotografa em Sincronização Lenta | Fotografa com a velocidade do obturador ainda mais lenta, sem aumentar a sensibilidade.
| Fotografa com o flash | Fotografa com o brilho e contraste de fundo ajustados
| Fotografa com a cara em que dispara o flash como guia | Fotografa com o brilho e contraste da cara e do fundo ajustados

* Quando [Flash] está definido para [Auto].
O que é a função Redução Olhos Fechados?
Quando definido para [Avançado], a câmara fotografa automaticamente duas imagens consecutivas* quando reconhecer (Retrato) ou (Bebé). A câmara irá seleccionar, apresentar e gravar automaticamente a imagem em que os olhos não piscam. Se os olhos estiverem fechados em ambas as imagens, a mensagem “Olho piscado detectado” é apresentada.
* excepto quando o flash dispara/quando a velocidade do obturador é lenta.
Voltar ao topo