Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Definições de Fotografia > Zoom digital

## Zoom digital

Escala total de zoom quando utilizar o Zoom Inteligente (incluindo zoom óptico 4×)
Selecciona o modo de zoom digital. A câmara amplia a imagem, utilizando o zoom óptico (até 4×). Quando a escala de zoom for excedida, a câmara utiliza o zoom inteligente ou o zoom de precisão digital.

1. Defina a câmara para o modo de filmagem/fotografia.

1. MENU (Definições) (Definições de Fotografia) [Zoom digital] modo desejado

| Inteligente () | Amplia a imagem digitalmente dentro do intervalo onde a imagem não será distorcida, de acordo com o tamanho da imagem (Zoom inteligente).
| Precisão () | Amplia todos os tamanhos de imagem pela escala total de zoom de aproximadamente 16×, incluindo o zoom óptico 4×. Contudo, note que a qualidade da imagem se deteriora quando a escala de zoom óptico for excedida (Zoom de precisão digital).
| Deslig | Não utiliza o zoom digital.

Notas

- A função de Zoom Digital não funciona nas seguintes situações:

- No modo Varrer Panorama

- No modo iVarrer Panorama Subaquático (DSC-TX10)

- No modo Auto Superior

- No modo Desfocagem do fundo

- No modo Fotografia 3D

- Quando a Selecção de Cena está definida para (Correcção Contraluz HDR)

- Quando a função do Obturador de Sorriso está activada.

- Quando [Temp. Auto] está definido para [Auto-retrato Uma Pessoa] ou [Auto-retrato Duas Pessoas].

- O zoom Inteligente não está disponível quando o tamanho de imagem estiver definido para [16M] ou [16:9(12M)].

- O zoom Inteligente não está disponível ao gravar filmes.

- A função de Detecção de Cara não funciona quando utiliza o zoom digital.

### Escala total de zoom quando utilizar o Zoom Inteligente (incluindo zoom óptico 4×)

A proporção de zoom suportado difere, dependendo do tamanho da imagem.

Tamanho | Escala total de zoom
10M | Aprox. 5,1×
5M | Aprox. 7,1×
VGA | Aprox. 28×
16:9(2M) | Aprox. 9,6×

Voltar ao topo