Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Visualizar imagens num televisor > Ver imagens numa TV de Alta Definição (HD) > Ver imagens numa TV HD usando o cabo HDMI (vendido separadamente)

## Ver imagens numa TV HD usando o cabo HDMI (vendido separadamente)

Ligue a câmara a um televisor HD (Alta Definição) que possua uma tomada HDMI utilizando o cabo HDMI (vendido separadamente).

1. Desligue a câmara e o televisor.

1. Ligue o conector HDMI da câmara (A) e a tomada HDMI do televisor (B) usando o cabo HDMI (C) (vendido separadamente).

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Ligue o televisor e defina a entrada.

1. Carregue no botão (Reprodução) para ligar a câmara.

Aparecem no televisor as imagens fotografadas com a câmara. Toque e seleccione a imagem desejada com / no ecrã.
“PhotoTV HD”
Esta câmara é compatível com a norma “PhotoTV HD”.
Ao ligar um televisor Sony compatível com “PhotoTV HD” usando um cabo HDMI (vendido separadamente), pode-se desfrutar confortavelmente de todo um novo mundo de fotos em impressionante qualidade de alta definição total.

- “PhotoTV HD” permite-lhe obter uma expressão subtil de texturas e cores altamente detalhada e parecida com fotografia.

- Quando a câmara estiver ligada a um televisor Sony compatível com o modo Vídeo A usando um cabo HDMI, o seu televisor será automaticamente regulado para a qualidade de imagem adequada para imagens fixas. Quando a definição do televisor estiver regulada em Vídeo, a qualidade da imagem é regulada para aquela adequada a filmes.

- Quando reproduzir filmes num ficheiro de visualização AVCHD, recomendamos que defina [Modo de Visualização] para [Vista AVCHD].

- Filme em ficheiro de visualização AVCHD, descrição como se segue:

DSC-TX10: Filmes de formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Gravados com [Formato de filme] definido para [AVCHD 50i/50p] ou [AVCHD 60i/60p]. [Detalhes]

- Para detalhes, consulte as instruções de operação do televisor.

Notas

- Imagens fotografadas em tamanho de imagem [VGA] não podem ser reproduzidas no formato HD.

- Defina [Resolução HDMI] para [Auto], [1080p] ou [1080i] em MENU (Definições) (Principais Definições). (DSC-TX100 / TX100V)

- [Bip] está fixado em [Obturador].

- Não ligue a câmara e o equipamento a ser ligado utilizando ambos os terminais de saída. Quando a câmara e o televisor estiverem ligados através de terminais de saída, não se produz vídeo ou som. Tal ligação pode também provocar problemas na câmara e/ou no equipamento ligado.

- A câmara pode não funcionar correctamente com alguns televisores HD. Por exemplo, pode não visualizar um vídeo nem ouvir som do televisor HD.

- Use um cabo HDMI com o logótipo HDMI.

- A gravação pode parar automaticamente para proteger a câmara após um período de tempo se filmar filmes quando a câmara e o televisor estiverem ligados por um cabo HDMI (vendido separadamente).

Tópico relacionado
Ver imagens 3D numa TV 3D
Voltar ao topo