Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (filmagem/fotografia) > Itens do MENU (filmagem/fotografia) > Tam. Imagem Fixa / Tamanho Imag. Panorama

## Tam. Imagem Fixa / Tamanho Imag. Panorama

Tamanho da imagem quando fotografar imagens fixas
Tamanho de Imagens Fixas 3D
Tamanho da imagem no Modo Fácil
Tamanho da imagem quando fotografar em Varrer Panorama/iVarrer Panorama Subaquático (DSC-TX10)
O tamanho da imagem determina o tamanho do ficheiro de imagem que é gravado quando capta uma imagem.
Quanto maior for o tamanho da imagem, mais detalhe será reproduzido quando a imagem for impressa em papel de formato grande. Quanto mais pequeno for o tamanho da imagem, mais imagens podem ser gravadas.
Sobre a “qualidade de imagem” e o “tamanho de imagem”
Uma imagem digital é composta por um conjunto de pequenos pontos chamados pixels. Se contém um grande número de pixels (A), a imagem torna-se maior, ocupa mais memória e é apresentada em grande detalhe. O “tamanho de imagem” é indicado pelo número de pixels. Apesar de não conseguir ver as diferenças no ecrã da câmara, o grande detalhe e o tempo de processamento de dados diferem quando a imagem é impressa ou apresentada no ecrã de um computador.

1. Tamanho da imagem: 16M

4608 pixels × 3456 pixels = 15.925.248 pixels

1. Tamanho da imagem: VGA

640 pixels × 480 pixels = 307.200 pixels
Muitos pixels (Elevada qualidade de imagem e grande tamanho de ficheiro)
Poucos pixels (Má qualidade de imagem, mas pequeno tamanho de ficheiro)

### Tamanho da imagem quando fotografar imagens fixas

1. (Tam. Imagem Fixa) tamanho desejado

Quando o botão não é apresentado à esquerda do ecrã, toque no MENU para definir.

| Tamanho da imagem | Recomendações de utilização | Apresentar no ecrã
| (4608×3456) | Para impressões até ao tamanho A3+ | As imagens são apresentadas no formato 4:3.
| (3648×2736) | Para impressões até ao tamanho A3
| (2592×1944) | Para impressões de 10×15 cm até ao tamanho A4
| (640×480) | Para anexos de e-mail
| (4608×2592) | Para ver num televisor de alta definição e imprimir até ao tamanho A3 | As imagens irão preencher todo o ecrã.
| (1920×1080) | Para ver num televisor de alta definição

### Tamanho de Imagens Fixas 3D

1. MENU (Tam. Imagem Fixa) tamanho desejado

| (4608×3456) | Para impressões até ao tamanho A3+
| (4608×2592) | Para ver num televisor de alta definição e imprimir até ao tamanho A3

Nota

- Quando imprimir imagens fixas gravadas em formato 16:9 ou imagens panorâmicas, ambas as margens podem ser cortadas.

### Tamanho da imagem no Modo Fácil

1. MENU (Tam. Imagem Fixa) tamanho desejado

| Grande | Fotografa imagens no tamanho [16M].
| Pequeno | Fotografa imagens no tamanho [5M].

### Tamanho da imagem quando fotografar em Varrer Panorama/iVarrer Panorama Subaquático (DSC-TX10)

1. MENU (Tamanho Imag. Panorama) tamanho desejado

Quando o botão não é apresentado à esquerda do ecrã, toque no MENU para definir.

| (16:9) (Horizontal: 1920 × 1080) | [16:9] está disponível apenas para fotografia 3D.
| (Normal) (Horizontal: 4912 × 1080) (Vertical: 3424 × 1920) | Fotografa imagens, utilizando o tamanho normal.
| (Grande) (Horizontal: 7152 × 1080) (Vertical: 4912 × 1920) | Fotografa imagens, utilizando o tamanho grande.
| (Resolução Alta) (Horizontal: 10480 × 4096) | Fotografa em panorama de alta resolução em 43M.

Nota

- Se não puder imprimir imagens panorâmicas gravadas em tamanho de [Resolução Alta] devido ao tamanho grande, utilize a função de redimensionamento no software fornecido “PMB”. O “PMB” permite-lhe redimensionar imagens panorâmicas gravadas em [Resolução Alta] para 50%.

Voltar ao topo