Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Filmar/fotografar > Definir modo GRAV > iVarrer panorama

## iVarrer panorama

Permite-lhe criar uma imagem panorâmica a partir de imagens compostas. A câmara também detecta automaticamente as caras das pessoas ou motivos em movimento.

1. Defina para o modo de filmagem/fotografia.

#### DSC-TX10

1. (Modo GRAV) (Cena filmagem panorama) (iVarrer panorama)

#### DSC-TX100 / TX100V

1. (Modo GRAV) (iVarrer panorama)

Realize o seguinte após o passo 2.

1. Alinhe a câmara com o limite do motivo a fotografar e carregue completamente no botão do obturador.

- Aparece uma parte preta e translúcida (A) antes de fotografar. Essa parte não será gravada.

- Toque em (B), para alterar a direcção de filmagem/fotografia.

1. Faça panning da câmara até ao fim do guia (C), seguindo a indicação da seta no ecrã.

Fotografar imagens panorâmicas em alta resolução
Se definir [Tamanho Imag. Panorama] para (Resolução Alta), pode ser captada uma imagem panorâmica com um tamanho de 43 megapixels (10480×4096).

1. Segure a câmara na vertical.

1. Toque em / no ecrã LCD para seleccionar a direcção de fotografia.

1. Mova a câmara em panorâmica para fotografar.

Sugestões para fotografar uma imagem panorâmica
Faça panning da câmara num arco com uma velocidade constante e na direcção indicada no ecrã. Os motivos parados são mais adequados para fotografias panorâmicas do que os motivos em movimento.
Raio o mais curto possível.
Direcção vertical
Direcção horizontal

- Primeiro, carregue até meio no botão do obturador para bloquear o foco e a exposição. Em seguida, carregue no botão do obturador completamente para baixo e faça panning ou incline a câmara.

- Se uma secção com formas ou cenários muito variados estiver concentrada ao longo da margem do ecrã, a composição da imagem pode falhar. Nesse caso, ajuste a composição de fotogramas para que a secção fique no centro da imagem e, em seguida, volte a fotografar.

Notas

- Se não conseguir fazer panning da câmara em todo o motivo dentro de um determinado tempo, aparece uma área cinzenta na imagem compósita. Se isso acontecer, mova a câmara mais rápido para gravar uma imagem panorama integral.

- Uma vez que são unidas várias imagens, a parte unida não será gravada uniformemente.

- Sob condições de pouca iluminação, as imagens panorâmicas podem ficar desfocadas ou pode não ser possível fotografar.

- Sob luzes que cintilam, como as luzes fluorescentes, o brilho ou cor das imagens combinadas nem sempre será consistente.

- Quando todo o ângulo da fotografia panorâmica e o ângulo bloqueado AE/AF forem muito diferentes no brilho, cor e foco, a fotografia não será bem sucedida. Se tal acontecer, mude o ângulo bloqueado AE/AF e volte a fotografar.

- Varrer Panorama não é adequado nas seguintes situações:

- Motivos em movimento

- Motivos muito próximos da câmara

- Imagens com pouco contraste, como o céu, praia com areia ou relvado

- Imagens que mudam constantemente, como ondas ou quedas de água

- Não pode criar imagens panorâmicas nas seguintes situações:

- Quando faz panning da câmara muito rápida ou muito lentamente.

- A vibração da câmara é muito forte.

- Pode não ser capaz de definir algumas funções ou itens do MENU, dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Funções não disponíveis em alguns modos GRAV” [Detalhes] e “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

Tópico relacionado
Percorrer as imagens panorâmicas para visualizar
Tam. Imagem Fixa / Tamanho Imag. Panorama
Voltar ao topo