Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (visualização) > Itens do MENU (visualização) > Enviar por TransferJet

## Enviar por TransferJet

Receber imagens usando TransferJet
Usar dispositivos compatíveis com TransferJet vendidos separadamente
TransferJet é uma meticulosa tecnologia de transferência sem fios que permite a transferência de dados alinhando de perto dois produtos que queira que comuniquem entre si.
Para saber se a sua câmara está equipada com a função TransferJet, verifique se existe a marca (TransferJet) na parte inferior da câmara.
Utilizar um Memory Stick com TransferJet (vendido separadamente) permite a transferência de imagens entre dispositivos compatíveis com TransferJet.
Para mais detalhes acerca do TransferJet, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o Memory Stick com TransferJet.

1. Introduza um Memory Stick com TransferJet na câmara.

1. Carregue no botão (Reprodução) para comutar para o modo de reprodução.

1. MENU (Enviar por TransferJet) modo desejado

1. Transfira as imagens alinhando de perto as marcas (TransferJet) na câmara e noutro dispositivo.

Quando for efectuada uma ligação é emitido um som de notificação.

(Esta Imag) | Envia a imagem actualmente visualizada no modo de imagem única.
(Múltiplas Imagens) | Pode seleccionar e enviar múltiplas imagens. Após o passo 3, execute o seguinte. Seleccione uma imagem a ser enviada, em seguida toque na mesma. Repita os passos acima até não existirem mais imagens para enviar. Toque novamente numa imagem com a marca para libertar a marca . Toque em [OK] [OK].

Notas

- Apenas pode transferir imagens fixas.

- Pode transferir de uma só vez até 10 imagens. Contudo, nas imagens 3D, ambos os arquivos MPO e JPEG são transferidos. Dependendo do dispositivo de recepção, recebem-se até 20 imagens.

- Defina [TransferJet] para [Ligado] em (Definições). [Detalhes]

- Num avião, defina [TransferJet] para [Deslig] em (Definições) [Detalhes]. Além disso, siga as regras do lugar onde utiliza.

- A ligação é cortada se a transferência não puder ser feita no espaço de cerca de 30 segundos. Se isso acontecer, seleccione [Sim] e volte a alinhar as duas marcas (TransferJet) na câmara e noutro dispositivo.

- Memory Stick com TransferJet e modelos de câmara com TransferJet não são vendidos em alguns países e regiões devido às leis e regulamentos locais.

- Defina a função [TransferJet] para [Deslig] em países e regiões excepto onde comprou a sua câmara. Dependendo do país ou região, se usar a função TransferJet, pode ser responsabilizado devido a restrições locais sobre as transmissão de ondas electromagnéticas.

### Receber imagens usando TransferJet

1. Carregue no botão (Reprodução) para comutar para o modo de reprodução.

1. Alinhe de perto as marcas (TransferJet) na câmara e no dispositivo de envio para receber imagens.

Quando for efectuada uma ligação é emitido um som de notificação.
Sugestões para enviar e receber dados com êxito
Alinhe de perto a marca (TransferJet) na câmara e noutro dispositivo.

- A taxa de transferência e alcance diferem dependendo do ângulo no qual as marcas (TransferJet) estão alinhadas.

- Pode ser necessário alterar a posição/ângulo da câmara até se poder obter comunicação.

- Enviar e receber dados é mais fácil se as marcas (TransferJet) forem alinhadas com ambas as câmaras paralelas uma à outra, conforme mostrado na figura.

Notas

- Podem-se reproduzir na câmara apenas imagens que possam ser enviadas ou recebidas.

- Esta câmara pode receber apenas arquivos MPO e JPEG.

- Se ocorrer um erro do Ficheiro Base Dados de Imagens quando guarda, aparecerá um ecrã Recuperar Ficheiro Base Dados de Imagens.

- Reproduzir imagens que não podem ser registadas no Ficheiro Base Dados de Imagens utilizando [Vista da pasta (Fixa)].

### Usar dispositivos compatíveis com TransferJet vendidos separadamente

Usar dispositivos compatíveis com TransferJet vendidos separadamente permite-lhe transferir imagens para um PC e pode alargar o seu gozo de transferência de dados.
Para detalhes, consulte as instruções de operação fornecidas com o seu dispositivo compatível com TransferJet.

- Note os seguintes pontos quando usar os dispositivos compatíveis com TransferJet.

- Antes de usar, regule a câmara para o modo de reprodução.

- Se não for apresentada uma imagem, toque em MENU (Definições) (Principais Definições) [Definição LUN] [Único].

- Enquanto ligada, os dados não podem ser escritos nem apagados da câmara.

- Não desligue enquanto importar imagens para “PMB”.

Tópico relacionado
TransferJet
TransferJet normal
Voltar ao topo