Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (visualização) > Itens do MENU (visualização) > Modo de Visualização

## Modo de Visualização

Visualizar imagens captadas com uma câmara diferente
Permite-lhe seleccionar o formato de visualização para imagens.

1. Carregue no botão (Reprodução) para comutar para o modo de reprodução.

1. MENU (Modo de Visualização) modo desejado

| (Vista de Data) | Mostra imagens por data.
| (Vista da pasta (Fixa)) | Mostra imagens fixas.
| (Vista da pasta (MP4)) | Mostra filmes no formato MP4.
| (Vista AVCHD) | Apresenta o filme conforme se segue: DSC-TX10: Filmes de formato AVCHD DSC-TX100 / TX100V: Gravados com [Formato de filme] definido para [AVCHD 50i/50p] ou [AVCHD 60i/60p]. [Detalhes]

Nota

- Quando usar a memória interna para gravar imagens, as imagens fixas são apresentadas na Vista da Pasta.

### Visualizar imagens captadas com uma câmara diferente

Esta câmara cria um Ficheiro Base de Dados de Imagens no cartão de memória para gravar e reproduzir imagens. Se a câmara detectar imagens não registadas no Ficheiro Base de Dados de Imagens no cartão de memória, será apresentado um ecrã de registo com a mensagem “Arq encontrados não reconhecidos Importar arquivos”.
Para visualizar imagens não registadas, registe-as seleccionando [OK].

- Use uma bateria com carga suficiente para registar imagens. Se for usada uma bateria com pouca carga para registar imagens, pode não ser possível transferir todos os dados ou os dados podem ficar danificados se a carga da bateria se acabar.

Voltar ao topo