Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Principais Definições > Modo Demo

## Modo Demo

Pode definir se quer usar uma demonstração do Obturador de Sorriso ou filmes no ficheiro de visualização AVCHD. Quando não houver necessidade de ver uma demonstração, defina para [Deslig].

1. MENU (Definições) (Principais Definições) [Modo Demo] modo desejado [OK]

| Modo Demo 1 | Será executada uma demonstração das funções de fotografia.
| Modo Demo 2 | Inicia automaticamente a demonstração do Obturador de Sorriso quando nenhuma operação for executada durante 15 segundos.
| Modo Demo 3 | Se não for executada nenhuma operação durante um determinado período de tempo enquanto a câmara estiver ligada a um televisor HD, será automaticamente executada uma demonstração de filmes na reprodução de ficheiros de visualização AVCHD.
| Deslig | Não efectua uma demonstração.

Notas

- Ao carregar no botão do obturador durante a demonstração do Obturador de Sorriso opera o obturador, mas não é gravada nenhuma imagem.

- Durante uma demonstração, se o número de imagens guardado na memória interna aumenta, a câmara pode apagar automaticamente as imagens. É recomendado que faça uma cópia de segurança das imagens na memória interna antes de uma demonstração.

- Filme em ficheiro de visualização AVCHD, descrição como se segue:

DSC-TX10: Filmes de formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Gravados com [Formato de filme] definido para [AVCHD 50i/50p] ou [AVCHD 60i/60p]. [Detalhes]
Voltar ao topo