Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções / Acerca desta câmara > Precauções > Precauções

## Precauções

Cópia de segurança da memória interna e do cartão de memória
Sobre ficheiros de base de dados
Não utilize/guarde a câmara nos seguintes lugares
Sobre o transporte
Sobre as temperaturas de funcionamento
Sobre a condensação de humidade
Funções incorporadas nesta câmara
Sobre a compatibilidade dos dados de imagem
Notas sobre a reprodução de filmes noutros dispositivos
Notas sobre o ecrã e a lente

### Cópia de segurança da memória interna e do cartão de memória

Não desligue a câmara, retire a bateria nem remova o cartão de memória enquanto a luz de acesso estiver acesa. Caso contrário, os dados da memória interna ou do cartão de memória podem danificar-se. Certifique-se de que efectua uma cópia de segurança para proteger os seus dados.

### Sobre ficheiros de base de dados

Quando introduz um cartão de memória sem um ficheiro de base de dados na câmara e liga a alimentação, parte da capacidade do cartão de memória é utilizada para criar automaticamente um ficheiro de base de dados. Poderá demorar algum tempo até que possa efectuar a operação seguinte.

### Não utilize/guarde a câmara nos seguintes lugares

- Num local extremamente quente, frio ou húmido
  Em locais como num automóvel estacionado ao sol, o corpo da câmara pode ficar deformado e isso pode provocar uma avaria.

- Sob luz solar directa ou perto de um aquecedor
  O corpo da câmara pode ficar sem cor ou deformado e isso pode provocar uma avaria.

- Num local sujeito a vibração oscilante

- Perto de um campo magnético forte

- Em locais com areia ou poeira (DSC-TX100 / TX100V)
  Tenha cuidado para não deixar entrar areia ou pó na câmara. Isto pode provocar uma avaria na câmara e, em certos casos, esta avaria não poderá ser reparada.

### Sobre o transporte

- Não se sente numa cadeira nem noutro local com a câmara no bolso traseiro das suas calças ou saia, dado que pode provocar uma avaria ou danificar a câmara.

### Sobre as temperaturas de funcionamento

- Não se recomenda a filmagem/fotografia em locais extremamente frios ou quentes que excedam esta variação. A sua câmara foi concebida para ser utilizada nas temperaturas que se seguem:

- DSC-TX10: entre –10 °C e 40 °C.

- DSC-TX100 / TX100V: entre 0 °C e 40 °C.

### Sobre a condensação de humidade

- Se a câmara for deslocada directamente de um local frio para um local quente, pode ocorrer condensação de humidade no interior ou exterior da câmara. Esta condensação de humidade pode provocar uma avaria na câmara.

- Se ocorrer condensação de humidade, efectue o seguinte:

- Retire a bateria e o cartão de memória e abra a tampa da bateria/cartão de memória e, em seguida, deixe a câmara num local seco até que a humidade evapore. (DSC-TX10)

- Desligue a câmara e espere cerca de uma hora para a humidade evaporar. (DSC-TX100 / TX100V)

Note que se tentar fotografar com condensação de humidade dentro da lente, não será capaz de gravar imagens nítidas.

### Funções incorporadas nesta câmara

- Este manual descreve cada uma das funções de dispositivos compatíveis/incompatíveis com a função GPS, dispositivos compatíveis/incompatíveis com TransferJet, dispositivos compatíveis com 1080 60i e dispositivos compatíveis com 1080 50i.

- Para verificar se a sua câmara suporta a função GPS, procure o nome do modelo.

- Dispositivo compatível com GPS: DSC-TX100V

- Dispositivo incompatível com GPS: DSC-TX10 / TX100

- Para verificar se a câmara suporta a função TransferJet e se é um dispositivo compatível com 1080 60i ou com 1080 50i, procure as marcas seguintes na parte inferior da câmara.
  Dispositivo compatível com TransferJet: (TransferJet)

- Dispositivo compatível com 1080 60i: 60i

- Dispositivo compatível com 1080 50i: 50i

- Enquanto estiver a bordo de um avião, a função TransferJet é desactivada. Para além disso, siga sempre todos os regulamentos que regem o local no qual a câmara está a ser usada.

- Não visualize imagens 3D fotografadas com esta câmara durante longos períodos de tempo em monitores compatíveis com 3D.

- Quando visualizar imagens 3D fotografadas com esta câmara num monitor compatível com 3D, poderá sentir algum desconforto sob a forma de esforço visual, fadiga ou náuseas. Para evitar estes sintomas, recomendamos que faça pausas regulares.
  No entanto, deve decidir por si próprio a duração e a frequência das pausas que necessita, uma vez que tal varia de acordo com os indivíduos. Se sentir qualquer tipo de desconforto, pare de visualizar as imagens 3D até se sentir melhor e consulte um médico, se necessário. Consulte também as instruções de funcionamento fornecidas com o dispositivo ou software que tiver ligado ou que estiver a utilizar com esta câmara.

Tenha em atenção que a visão das crianças ainda se encontra em desenvolvimento (particularmente a das crianças de idade inferior a 6 anos). Consulte um pediatra ou um oftalmologista antes de deixar o seu filho/a sua filha visualizar imagens 3D e certifique-se de que este/esta respeita as precauções acima mencionadas durante a visualização desse tipo de imagens.

### Sobre a compatibilidade dos dados de imagem

- A câmara está em conformidade com a norma universal DCF (Design rule for Camera File system) estabelecida pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- A Sony não garante que a câmara reproduza imagens gravadas ou editadas com outros equipamentos, nem que outros equipamentos reproduzam imagens gravadas com a câmara.

### Notas sobre a reprodução de filmes noutros dispositivos

- Esta câmara utiliza MPEG-4 AVC/H.264 High Profile para a gravação no formato AVCHD. Os filmes gravados no formato AVCHD com esta câmara não podem ser reproduzidos pelos dispositivos que se seguem.

- Outros dispositivos compatíveis com o formato AVCHD que não suportam High Profile

- Dispositivos incompatíveis com o formato AVCHD

Esta câmara também utiliza MPEG-4 AVC/H.264 High Profile para a gravação no formato MP4. Por este motivo, os filmes gravados no formato MP4 com esta câmara apenas podem ser reproduzidos em dispositivos que suportem MPEG-4 AVC/H.264.

- Apenas pode reproduzir um disco de qualidade de imagem de alta definição (HD) em dispositivos de reprodução do formato AVCHD. Um leitor de DVD ou gravador de DVD não pode reproduzir um disco gravado em qualidade de imagem de alta definição (HD), porque não é compatível com o formato AVCHD. Além disso, se introduzir um disco de qualidade de imagem de alta definição (HD) gravado no formato AVCHD num leitor de DVD ou num gravador de DVD, poderá não conseguir ejectar o disco.

### Notas sobre o ecrã e a lente

- O ecrã é fabricado com uma tecnologia de uma precisão extremamente elevada, pelo que mais de 99,99% dos pixels estão operacionais para utilização efectiva. Contudo, podem aparecer alguns pequenos pontos pretos e/ou brilhantes (de cor branca, vermelha, azul ou verde) no ecrã. Estes pontos são o resultado normal do processo de fabrico e não afectam a gravação.

- Se caírem gotas de água ou de outros líquidos no ecrã, deixando-o molhado, limpe imediatamente o ecrã com um pano macio. Deixar líquidos na superfície do ecrã pode danificar a qualidade e provocar uma avaria. (DSC-TX100 / TX100V)

- A exposição do ecrã ou da lente à luz solar directa por longos períodos de tempo pode provocar avarias. Tenha cuidado quando colocar a sua câmara próximo de uma janela ou no exterior.

- Não faça pressão no ecrã. O ecrã pode ficar sem cor, podendo resultar numa avaria.

- As imagens podem espalhar-se no ecrã em locais frios. Não se trata de uma avaria.

- Tenha cuidado para não dar pancadas na objectiva e para não aplicar força sobre a mesma.

Voltar ao topo