Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Vizualizare) > Opţiunile de MENU (Vizualizare) > Protejează

## Protejează

Protejează imaginile înregistrate împotriva ştergerii accidentale.
Marcajul este afişat pentru imaginile înregistrate.

1. Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare.

1. MENU (Protejează) modul dorit

(Această imagine) | Protejează imaginea afişată în momentul de faţă în modul imagine unică.
(Imagini multiple) | Puteţi selecta şi proteja mai multe imagini. Procedaţi la fel ca după pasul 2. Selectaţi o imagine de protejat şi atingeţi. Repetaţi paşii de mai sus până când nu mai există imagini de protejat. Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj pentru a şterge marcajul . Atingeţi [OK] [OK].
(Setaţi toate imaginile în rafală.) | Protejează deodată toate imaginile din grupul rafală selectat în modul Afişare grup rafală. Atingeţi [OK] după pasul 2.
(Setează tot de la ac. dată) | Protejează deodată toate imaginile din intervalul de timp sau folderul selectat sau toate filmele AVC HD. Atingeţi [OK] după pasul 2.
(Setează tot din acest folder)
(Set. toate fiş. Vizualiz. AVCHD)
(Elimină toate imag. în rafală.) | Deblochează deodată toate imaginile protejate din grupul rafală selectat în modul Afişare grup rafală. Atingeţi [OK] după pasul 2.
(Şterge tot de la ac. dată) | Deblochează deodată toate imaginile din intervalul de timp sau folderul selectat sau toate filmele AVC HD. Atingeţi [OK] după pasul 2.
(Elimină tot din acest folder)
(Elim. toate fiş. Vizualiz. AVCHD)

Observaţii

- Atunci când memoria internă este utilizată pentru a înregistra imagini, imaginile statice sunt afişate în Vizualiz. folder.

- Filmul din fişierele vizualizare AVCHD au următoarea descriere:
  DSC-TX10: filme în format AVCHD
  DSC-TX100 / TX100V: înregistrat cu [Format film] setat la [AVCHD 50i/50p] sau [AVCHD 60i/60p]. [Detalii]

Sus