Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Vizualizarea imaginilor pe un televizor > Vizualizarea unei imagini pe un televizor de înaltă definiţie (HD) > Vizualizarea unei imagini pe un televizor de înaltă definiţie (HD) folosind cablul HDMI (se vinde separat)

## Vizualizarea unei imagini pe un televizor de înaltă definiţie (HD) folosind cablul HDMI (se vinde separat)

Conectaţi aparatul foto la un televizor HD (înaltă definiţie) care are o mufă HDMI utilizând cablul HDMI (se vinde separat).

1. Închideţi aparatul foto şi televizorul.

1. Conectaţi conectorul HDMI al aparatului foto (A) şi mufa HDMI a televizorului (B) folosind cablul (se vinde separat) HDMI (C).

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Porniţi televizorul şi setaţi intrarea.

1. Apăsaţi butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto.

Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi şi selectaţi imaginea dorită cu / pe ecran.
„PhotoTV HD”
Acest aparat foto este compatibil cu standardul „PhotoTV HD”.
Conectând un televizor Sony compatibil cu „PhotoTV HD” prin intermediul unui cablu HDMI (se vinde separat), vă puteţi bucura de o cu totul altă prezentare a fotografiilor dvs., la o calitate HD uimitoare, fără precedent.

- „PhotoTV HD” permite o redare foarte detaliată, fotografică, a texturilor şi culorilor subtile.

- Atunci când aparatul foto este conectat la un televizor Sony compatibil cu modul Video A prin intermediul unui cablu HDMI, televizorul dvs. este setat automat la calitatea imaginii corespunzătoare imaginilor statice. Atunci când televizorul este setat la Video, calitatea imaginii este setată la cea corespunzătoare filmelor.

- Când redaţi filme AVCHD, este recomandat să setaţi [Mod vizualizare] la [Vizualiz. AVCHD].

- Filmul din fişierul vizualizare AVCHD poate fi descris după cum urmează:

DSC-TX10: filme în format AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: înregistrat cu [Format film] setat la [AVCHD 50i/50p] sau [AVCHD 60i/60p]. [Detalii]

- Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.

Observaţii

- Fotografiile realizate la dimensiunea [VGA] nu pot fi redate în formatul HD.

- Setaţi [Rezoluţie HDMI] la [Auto], [1080p] sau [1080i] în MENU (Setări) (Setări principale). (DSC-TX100 / TX100V)

- [Bip] este setat la [Declanşator].

- Nu conectaţi aparatul foto şi echipamentul ce trebuie conectat folosind ambele mufe de ieşire. Atunci când aparatul foto şi televizorul sunt conectate folosindu-se mufele de ieşire, nu sunt generate nici imagini şi nici sunet. O astfel de conexiune poate provoca şi defecţiuni ale aparatului foto şi/sau ale echipamentului conectat.

- Este posibil ca aparatul foto să nu funcţioneze corect cu unele televizoare de înaltă definiţie. De exemplu, este posibil să nu puteţi vedea un film pe televizorul dvs. de înaltă definiţie.

- Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.

- Înregistrarea se poate opri automat pentru a proteja aparatul foto după o anumită perioadă de timp, atunci când realizaţi filme cu aparatul foto şi televizorul conectate printr-un cablu HDMI (se vinde separat).

Subiect corelat
Vizualizarea imaginilor 3D pe un televizor 3D
Sus