Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Depanare > Depanare > Acumulatorii şi alimentarea

## Acumulatorii şi alimentarea

Nu puteţi introduce acumulatorii în aparatul foto.

- Verificaţi dacă acumulatorii sunt aşezaţi în direcţia corectă şi introduceţi-i până când clapeta de scoatere a acestora se blochează.

Nu puteţi porni aparatul foto.

- După ce aţi introdus acumulatorii în aparatul foto, pot trece câteva minute până când aparatul foto porneşte.

- Verificaţi dacă acumulatorii sunt introduşi corect.

- Acumulatorii sunt descărcaţi. Încărcaţi acumulatorii.

- Bornele acumulatorilor sunt murdare. Îndepărtaţi murdăria ştergându-le uşor cu o cârpă moale.

- Verificaţi dacă tipul de acumulatori este NP-BN1.

Aparatul foto se închide brusc.

- În funcţie de aparatul foto şi de temperatura bateriei, aparatul foto se poate închide automat, din motive de protecţie. În acest caz, pe ecran apare un mesaj înainte ca aparatul foto să se închidă.

- Dacă nu utilizaţi aparatul foto pentru o anumită perioadă de timp atunci când este pornit şi atunci când [Economisire energ.] este setată la [Standard] sau [Rezistenţă], acesta se închide automat, pentru a se evita descărcarea acumulatorilor. Porniţi din nou aparatul foto.

- Dacă nu utilizaţi aparatul foto o anumită perioadă de timp în timp ce alimentarea este activată şi [Economisire energ.] este setat la [Dezactivat] sau aparatul este conectat la adaptorul de c.a. pentru alimentare, ecranul se întunecă automat pentru a preveni întipărirea imaginii. Atingeţi ecranul din nou pentru a afişa. (DSC-TX100 / TX100V)

Indicatorul de energie rămasă nu este corect.

- Acest fenomen apare atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci.

- A apărut o discrepanţă între indicatorul de energie rămasă şi energia reală rămasă. Descărcaţi complet, o dată, acumulatorii şi apoi reîncărcaţi-i, pentru a corecta indicaţia. În anumite circumstanţe este posibil ca indicatorul de energie rămasă să nu indice corect.

- Bateria se uzează în timp şi prin utilizare repetată. Dacă, între încărcări, observaţi că energia bateriei scade prea repede, este posibil să fie nevoie să înlocuiţi bateria cu una nouă.

Ledul Pornire/Oprire/Încărcare de pe aparatul foto clipeşte când încărcaţi bateria.

- Verificaţi dacă tipul de acumulatori este NP-BN1.

- Ledul Pornire/Oprire/Încărcare se aprinde intermitent atunci când utilizaţi acumulatori care nu au fost folosiţi o perioadă lungă de timp. În astfel de cazuri, îndepărtaţi acumulatorul din aparatul foto şi reintroduceţi.

- Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Acumulatorii” [Detalii].

Bateria nu este încărcată chiar şi după ce ledul Pornire/Oprire/Încărcare este stins şi încărcarea este finalizată.

- Acest fenomen apare atunci când încărcaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci. Încărcaţi acumulatorul în condiţii corespunzătoare de temperatură între 10°C şi 30°C.

Sus