Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului REC > iFoto panoram. prin balans

## iFoto panoram. prin balans

Vă permite să creaţi o fotografie panoramică din imagini fotomontate. De asemenea, aparatul foto detectează automat feţele oamenilor sau subiecţii în mişcare.

1. Fixaţi în modul de fotografiere.

#### DSC-TX10

1. (Mod REC) (Scenă foto panoramică) (iFoto panoram. prin balans)

#### DSC-TX100 / TX100V

1. (Mod REC) (iFoto panoram. prin balans)

Procedaţi la fel ca după pasul 2.

1. Aliniaţi aparatul foto cu conturul subiectului ce va fi fotografiat şi apăsaţi complet butonul declanşator.

- Este posibil ca o porţiune transparentă (A) să apară înainte de fotografiere. Acea porţiune nu va fi înregistrată.

- Atingeţi (B) pentru a modifica direcţia de fotografiere.

1. Panoramaţi până la finalul ghidajului (C), urmând săgeţile indicatoare de pe ecran.

Înregistrarea imaginilor panoramice de înaltă rezoluţie
Dacă setaţi [Dimens. foto panoramică] la (Rezoluţie ridicată), poate fi înregistrată o imagine panoramică de 43 megapixeli (10480×4096).

1. Ţineţi aparatul foto în poziţie verticală.

1. Atingeţi / pe ecranul LCD pentru a selecta direcţia de fotografiere.

1. Panoramaţi aparatul foto pentru a fotografia.

Indicaţii pentru realizarea unei fotografii panoramice
Realizaţi panoramarea mişcând aparatul foto pe forma unui arc, cu viteză constantă, în direcţia indicată pe ecran. Subiecţii care nu se află în mişcare sunt mai potriviţi pentru fotografiile panoramice decât subiecţii care se află în mişcare.
Raza trebuie să fie cât mai mică.
Direcţia verticală
Direcţia orizontală

- Mai întâi, apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, pentru a memora focalizarea şi expunerea. Apoi apăsaţi complet butonul declanşator şi realizaţi panoramarea sau înclinarea.

- Dacă o secţiune cu forme foarte variate sau cu un peisaj este concentrată de-a lungul marginii ecranului, este posibil să nu puteţi compune imaginea. În asemenea cazuri, reglaţi elementele cadrului astfel încât secţiunea să fie în centrul imaginii, după care fotografiaţi din nou.

Observaţii

- Dacă nu puteţi realiza o panoramare pe întregul subiect pe durata de timp dată, pe imaginea fotomontată apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mişcaţi mai rapid aparatul foto pentru a înregistra o fotografie panoramică completă.

- Deoarece câteva fotografii sunt unite, partea lipită nu va fi înregistrată cu acurateţe.

- În condiţii de lumină slabă, este posibil ca imaginile panoramice să fie neclare sau fotografiile să nu fie realizate.

- În condiţii de lumină care pâlpâie, cum ar fi lumina fluorescentă, este posibil ca luminozitatea sau culoarea imaginii combinate să nu fie consistentă.

- Atunci când unghiul total al fotografiei panoramice şi unghiul de blocare AE/AF diferă foarte mult ca luminozitate, culoare şi focalizare, fotografia nu va fi reuşită. Dacă se întâmplă acest lucru, modificaţi unghiul de blocare AE/AF şi repetaţi fotografierea.

- Fotografierea panoramică prin balans nu este adecvată în următoarele situaţii:

- Subiecţii se mişcă

- Subiecţii sunt prea aproape de aparatul foto

- Imaginile au contrast slab, cum ar fi cerul, plaja cu nisip sau pajiştile

- Imaginile sunt în schimbare continuă, cum ar fi valurile sau cascadele

- Nu puteţi crea fotografii panoramice în următoarele situaţii:

- Realizaţi panoramarea prea repede sau prea încet.

- Aparatul foto este foarte instabil.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite funcţii sau opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunile „Funcţiile nu sunt disponibile în anumite moduri REC” [Detalii] şi „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

Subiect corelat
Derularea imaginilor panoramice în vederea afişării
Dim. im. statică / Dimens. foto panoramică
Sus