Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Depanare > Indicatoare şi mesaje de avertizare > Afişajul de diagnosticare automată

## Afişajul de diagnosticare automată

Dacă apare un cod care începe cu o literă a alfabetului, funcţia de diagnosticare automată a aparatului foto este activată. Ultimele două cifre (indicate de ) vor diferi în funcţie de starea aparatului foto.
Dacă nu puteţi remedia situaţia chiar şi după ce aţi aplicat următoarele soluţii de câteva ori, este posibil ca aparatul foto să necesite reparaţii.
Consultaţi dealerul Sony sau centrul de service Sony local autorizat.
C:32:
E:95: (DSC-TX100V)

- Există probleme cu hardware-ul aparatului foto. Închideţi şi reporniţi aparatul foto.

C:13:

- Aparatul foto nu poate citi sau inscripţiona date pe cardul de memorie. Închideţi şi reporniţi aparatul foto sau scoateţi şi reintroduceţi cardul de memorie de câteva ori.

- A apărut o eroare de formatare a memoriei interne sau este introdus un card de memorie neformatat. Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. [Detalii]

- Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat cu aparatul foto sau datele sunt deteriorate. Introduceţi un alt card de memorie.

E:61:
E:62:
E:91:

- Aparatul foto funcţionează defectuos. Iniţializaţi aparatul foto, apoi reporniţi-l. [Detalii]

E:94:

- Apare o defecţiune la scrierea sau ştergerea datelor. Este necesară repararea. Consultaţi dealerul Sony sau centrul de service Sony local autorizat. Pregătiţi-vă să furnizaţi toate numerele din codul de eroare, începând cu E.

Sus