Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Dim. im. statică / Dimens. foto panoramică

## Dim. im. statică / Dimens. foto panoramică

Dimensiunea imaginii în momentul realizării de imagini statice
Dimensiune imagine statică 3D
Dimensiunea imaginii în modul Facil
Dimensiunea imaginii în Foto panoramică prin balans/Foto panor. subacv. prin balans (DSC-TX10)
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fişierului imagine care este înregistrat la realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.
Despre „calitatea imaginii” şi „dimensiunea imaginii”
O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli. În cazul în care conţine un număr mare de pixeli (A), imaginea devine mai mare, ocupă mai multă memorie şi este afişată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii” este dată de numărul de pixeli. Deşi nu puteţi observa diferenţele pe ecranul aparatului foto, detaliile fine şi durata de procesare a datelor diferă atunci când imaginea este imprimată sau afişată pe ecranul unui computer.

1. Dimensiune imagine: 16M

4608 pixeli × 3456 pixeli = 15.925.248 pixeli

1. Dimensiune imagine: VGA

640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
Mulţi pixeli (Calitate bună a imaginii şi dimensiune mare a fişierului)
Puţini pixeli (Calitate slabă a imaginii şi dimensiune mică a fişierului)

### Dimensiunea imaginii în momentul realizării de imagini statice

1. (Dim. im. statică) dimensiunea dorită

Dacă butonul nu este afişat în partea din stânga a ecranului, apăsaţi MENU pentru a seta.

| Dimensiune imagine | Instrucţiuni de utilizare | Se afişează pe ecran
| (4608×3456) | Pentru fotografii până la A3+ | Imaginile sunt afişate în format de imagine 4:3.
| (3648×2736) | Pentru imprimări până la A3
| (2592×1944) | Pentru fotografii de la 10×15 cm până la A4
| (640×480) | Pentru ataşamente e-mail
| (4608×2592) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie şi imprimarea pe hârtie A3 | Imaginile vor umple întregul ecran.
| (1920×1080) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie

### Dimensiune imagine statică 3D

1. MENU (Dim. im. statică) dimensiunea dorită

| (4608×3456) | Pentru fotografii până la A3+
| (4608×2592) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie şi imprimarea pe hârtie A3

Observaţie

- Atunci când imprimaţi imagini statice înregistrate cu formatul de imagine 16:9 sau imagini panoramice, este posibil ca ambele margini să fie decupate.

### Dimensiunea imaginii în modul Facil

1. MENU (Dim. im. statică) dimensiunea dorită

| Mare | Realizează imagini la dimensiunea de [16M].
| Mică | Realizează imagini la dimensiunea de [5M].

### Dimensiunea imaginii în Foto panoramică prin balans/Foto panor. subacv. prin balans (DSC-TX10)

1. MENU (Dimens. foto panoramică) dimensiunea dorită

Dacă butonul nu este afişat în partea din stânga a ecranului, apăsaţi MENU pentru a seta.

| (16:9) (Orizontal: 1920 × 1080) | [16:9] este disponibilă doar pentru fotografiere 3D.
| (Standard) (Orizontal: 4912 × 1080) (Vertical: 3424 × 1920) | Realizează imagini la dimensiunea standard.
| (Lat) (Orizontal: 7152 × 1080) (Vertical: 4912 × 1920) | Realizează imagini la dimensiune mare.
| (Rezoluţie ridicată) (orizontal: 10480 × 4096) | Înregistrează imagini panoramice de înaltă rezoluţie în 43M.

Observaţie

- Dacă nu puteţi imprima imagini panoramice înregistrate la dimensiune [Rezoluţie ridicată] datorită dimensiunii mari, utilizaţi funcţia de redimensionare a software-ului „PMB” livrat. „PMB” vă permite să redimensionaţi imaginile panoramice înregistrate cu [Rezoluţie ridicată] la 50%.

Sus