Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Realizarea de filme > Fotografierea imaginilor statice în timpul înregistrării unui film (Dual Rec)

## Fotografierea imaginilor statice în timpul înregistrării unui film (Dual Rec)

Puteţi realiza imagini statice în timp ce înregistraţi un film. Aparatul foto continuă să înregistreze filmul, chiar dacă realizaţi imagini statice.

#### DSC-TX10

Se pot realiza până la 10 imagini statice în timpul înregistrării unui film.

1. Apăsaţi butonul MOVIE (film) pentru a începe înregistrarea unui film.

1. Apăsaţi butonul declanşator.

Se realizează o imagine statică.

- Numărul de imagini înregistrabile (A) apare pe ecran când apăsaţi declanşatorul până la jumătate.

1. Apăsaţi butonul MOVIE pentru a încheia înregistrarea filmului.

După înregistrarea filmului, imaginile statice înregistrare vor fi afişate în cadre.

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Apăsaţi (buton film) pe ecran pentru a începe înregistrarea unui film.

1. Apăsaţi butonul declanşator.

Se realizează o imagine statică.

1. Apăsaţi (buton film) din nou pentru a încheia înregistrarea.

Observaţii

- Când calitatea filmului este setată la [AVC HD 28M (PS)], funcţia Dual Rec nu poate fi utilizată. (DSC-TX100 / TX100V)

- Bliţul nu este disponibil pentru realizarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmului.

- Dimensiunea imaginii pentru imaginile statice este fixată la [16:9 (3M)]. Dacă dimensiunea imaginii pentru film este setată la [MP4 3M], dimensiunea imaginii statice este setată la [4:3 (2M)].

- Când funcţia Declanşator zâmbet este setată la [Activat], declanşatorul este activat de fiecare dată când aparatul foto detectează o faţă zâmbitoare.

- În cazul în care capacitatea cardului de memorie nu este suficientă pentru 10 imagini statice, apare pe ecran. Pictograma indică faptul că nu se mai pot realiza imagini statice.

Sus