Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение установок > Настройки съемки > Цифров увелич

## Цифров увелич

Общий масштаб увеличения с интеллектуальным увеличением (включая оптическое увеличение 4×)
Выбор режима цифрового увеличения. Фотоаппарат увеличивает изображение с помощью оптического увеличения (до 4×). При превышении шкалы оптического увеличения фотоаппарат использует интеллектуальное или точное цифровое увеличение.

1. Установите фотоаппарат в режим съемки.

1. MENU (Настройки) (Настройки съемки) [Цифров увелич] требуемый режим

| Интел. увел () | Цифровое увеличение изображения внутри диапазона, при котором изображение не искажается, в соответствии с размером изображения (Интеллектуальное увеличение).
| Точность () | Суммарное увеличение размеров всех изображений приблизительно составляет 16×, включая оптическое увеличение 4×. Однако следует помнить, что при использовании цифрового увеличения качество изображения ухудшается (Точное цифровое увеличение).
| Выкл | Цифровое увеличение не используется.

Примечания

- Функцию цифрового увеличения не удастся использовать в следующих случаях.

- В режиме панорамного обзора

- В режиме “iПанорамный обзор под водой” (DSC-TX10)

- В супер авторежиме

- В режиме “Расфокусиров. фона”

- В режиме 3D-съемки

- Если для параметра “Выбор сцены” установлено значение (HDR-коррекц. контр. света)

- Если активирована функция съемки улыбки.

- Для параметра [Автоспуск] установлено значение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек].

- Интеллектуальное увеличение недоступно, когда для размера изображения установлено значение [16M] или [16:9(12M)].

- Интеллектуальное увеличение недоступно при видеозаписи.

- Функция распознавания лиц не работает при использовании цифрового увеличения.

### Общий масштаб увеличения с интеллектуальным увеличением (включая оптическое увеличение 4×)

Поддерживаемый коэффициент увеличения отличается в зависимости от размера изображения.

Размер | Общий масштаб увеличения
10M | Прибл. 5,1×
5M | Прибл. 7,1×
VGA | Прибл. 28×
16:9(2M) | Прибл. 9,6×

В начало страницы