Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение установок > Настройки съемки > Подсветка АF

## Подсветка АF

Подсветка АФ излучает заполняющий свет для выполнения более легкой фокусировки на объект в темных окружающих условиях.
Подсветка АФ излучает красный свет, позволяющий фотоаппарату легко выполнить фокусировку при нажатой наполовину кнопке затвора, пока фокус не будет зафиксирован. В это время появляется индикатор .

1. Установите фотоаппарат в режим съемки.

1. MENU (Настройки) (Настройки съемки) [Подсветка АF] требуемый режим

| Авто | Подсветка АФ используется.
| Выкл | Подсветка AF не используется.

Примечания

- Фокусировка будет выполнена, как только свет подсветки АФ достигнет объекта, независимо от того, достигает ли свет центра объекта.

- Подсветку AF невозможно использовать в следующих случаях:

- В режиме ЗАПИСИ

- В режиме панорамного обзора

- В режиме “iПанорамный обзор под водой” (DSC-TX10)

- При выборе режима (Ландшафт), (Сумерки), (Домашнее животное), (Фейерверки) или (Выс-скор. затвор) в режиме выбора сцены.

- Если для параметра [Корпус] установлено значение [Вкл]. (DSC-TX10)

- Для параметра [Автоспуск] установлено значение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек].

- При использовании функции подсветки AF нормальная рамка искателя диапазона АФ отключится, а новая рамка искателя диапазона АФ отобразится в виде пунктирной линии. Автофокусировка работает с приоритетом на объект, расположенный возле центра кадра.

- Подсветка AФ испускает очень яркий свет. Не смотрите прямо на излучатель подсветки АФ с близкого расстояния, хотя опасности для здоровья это не представляет.

В начало страницы