Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности / Информация о фотоаппарате > Меры предосторожности > Меры предосторожности

## Меры предосторожности

Внутренняя память и резервное копирование на карту памяти
О файлах базы изображений
Не используйте/не храните фотоаппарат в следующих местах
О переноске
О рабочих температурах
О конденсации влаги
Функции, встроенные в фотоаппарат
О совместимости данных изображения
Примечания по воспроизведению видеозаписей на других устройствах
Примечания относительно экрана и объектива

### Внутренняя память и резервное копирование на карту памяти

Когда горит индикатор обращения, не выключайте фотоаппарат и не извлекайте батарейный блок или карту памяти. В противном случае могут быть повреждены данные во внутренней памяти или на карте памяти. Чтобы сохранить данные, обязательно создайте резервную копию.

### О файлах базы изображений

Если установить в фотоаппарат карту памяти, которая не содержит файл базы изображений, и включить питание, часть емкости карту памяти будет автоматически использована для создания файла базы изображений. Возможно, потребуется некоторое время, прежде чем можно будет выполнить следующую операцию.

### Не используйте/не храните фотоаппарат в следующих местах

- В чрезмерно жарком, холодном или влажном месте
  В таких местах, как, например, в автомобиле, припаркованном под прямыми лучами солнца, корпус фотоаппарата может деформироваться, и это может привести к неисправности.

- Под прямыми лучами солнца или возле обогревателя
  Корпус фотоаппарата может обесцветиться или деформироваться, и это может привести к неисправности.

- В месте, подверженном качающей вибрации

- Вблизи сильного магнитного поля

- В местах с повышенным содержанием песка или пыли (DSC-TX100 / TX100V)
  Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания песка или пыли в фотоаппарат. Это может привести к неисправности фотоаппарата, и в некоторых случаях эта неисправность не может быть устранена.

### О переноске

- Не садитесь на стул или другое место, если фотоаппарат находится в заднем кармане брюк или юбки, так как это может привести к неполадкам или поломке фотоаппарата.

### О рабочих температурах

- Не рекомендуется выполнять съемку в чрезмерно холодных или жарких местах, в которых температура выходит за указанный диапазон. Фотоаппарат можно использовать при следующей температуре:

- DSC-TX10: от –10°C до 40°C.

- DSC-TX100 / TX100V: от 0°C до 40°C.

### О конденсации влаги

- При непосредственном перемещении фотоаппарата из холодного помещения в теплое внутри или снаружи фотоаппарата может конденсироваться влага. Эта конденсация влаги может привести к неисправности фотоаппарата.

- При образовании конденсата выполните следующие действия.

- Извлеките батарею и карту памяти и откройте крышку отсека батареи/карты памяти, затем поместите фотоаппарат в сухое место до полного испарения влаги. (DSC-TX10)

- Выключите фотоаппарат и подождите около часа, пока влага не испарится. (DSC-TX100 / TX100V)

Обратите внимание, что при попытке выполнить съемку при наличии конденсата внутри объектива, отчетливых изображений получить не удастся.

### Функции, встроенные в фотоаппарат

- В этом руководстве описаны все функции устройств, совместимых и несовместимых с GPS, совместимых и несовместимых с TransferJet, 1080 60i-совместимых и 1080 50i-совместимых устройств.

- Чтобы определить, поддерживает ли фотоаппарат функцию GPS, узнайте название модели.

- GPS-совместимое устройство: DSC-TX100V

- GPS-несовместимое устройство: DSC-TX10 / TX100

- Чтобы определить, поддерживает ли фотоаппарат функцию TransferJet и является ли он 1080 60i-совместимым или 1080 50i-совместимым устройством, найдите следующие обозначения снизу фотоаппарата.
  TransferJet-совместимое устройство: (TransferJet)

- 1080 60i-совместимое устройство: 60i

- 1080 50i-совместимое устройство: 50i

- На борту самолета функция TransferJet выключается. Кроме того, всегда соблюдайте все местные правила, где используется фотоаппарат.

- Не просматривайте 3D-изображения, выполненные с помощью фотоаппарата, в течение длительного времени на 3D-совместимых мониторах.

- При просмотре 3D-изображений, выполненных с помощью фотоаппарата, на 3D-совместимых мониторах может появиться чувство дискомфорта в форме напряжения глаз, усталости или тошноты. Для предотвращения этих симптомов рекомендуется делать регулярные перерывы.
  Тем не менее, продолжительность и частота перерывов определяется самостоятельно исходя из собственных потребностей, так как для каждого человека они индивидуальны. При появлении любой формы дискомфорта прекратите просмотр 3D-изображений до улучшения самочувствия и при необходимости обратитесь к врачу. См. также инструкции по эксплуатации, прилагаемые к устройству и программному обеспечению, подсоединенному к фотоаппарату или используемому на нем.

Обратите внимание, что зрение детей находится на стадии развития (особенно в возрасте до 6 лет). Перед тем как разрешить ребенку просмотр 3D-изображений, обратитесь к педиатру или офтальмологу и убедитесь, что ребенок соблюдает указанные выше меры предосторожности при просмотре подобных изображений.

### О совместимости данных изображения

- Этот фотоаппарат совместим с универсальным стандартом DCF (Design rule for Camera File system), установленным JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Корпорация Sony не гарантирует, что этот фотоаппарат будет воспроизводить изображения, записанные или отредактированные на другой аппаратуре, а также что другая аппаратура будет воспроизводить изображения, записанные с помощью этого фотоаппарата.

### Примечания по воспроизведению видеозаписей на других устройствах

- Для записи формата AVCHD фотоаппарат использует MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Фильмы, записанные в формате AVCHD с помощью этого фотоаппарата, не удастся воспроизвести на следующих устройствах.

- Другие устройства, совместимые с форматом AVCHD, не поддерживающие High Profile.

- Устройства, несовместимые с форматом AVCHD.

Для записи формата MP4 в фотоаппарате также используется MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. По этой причине фильмы, записанные в формате MP4 с помощью этого фотоаппарата, не удастся воспроизвести на устройствах, не поддерживающих MPEG-4 AVC/H.264.

- Воспроизведение дисков с качеством изображения высокой четкости (HD) возможно только на устройствах воспроизведения, поддерживающих формат AVCHD. На DVD-проигрывателе или DVD-рекордере не удастся воспроизвести диск, записанный с качеством изображения высокой четкости (HD), так как они не совместимы с форматом AVCHD. Кроме того, при установке диска с качеством изображения высокой четкости (HD), записанного в формате AVCHD, в DVD-проигрыватель или DVD-рекордер, возможно, не удастся извлечь диск.

### Примечания относительно экрана и объектива

- Экран изготовлен с применением высокоточной технологии, что обеспечивает эффективное использование более 99,99 % точек. Однако на экране могут появляться мелкие черные и/или яркие точки (белого, красного, синего или зеленого цвета). Такие точки являются результатом производственного процесса и никаким образом не влияют на запись.

- При попадании капель воды или других жидкостей на экран незамедлительно протрите его мягкой тканью. Жидкость, оставленная на поверхности экрана, может снизить его качество и привести к неисправности. (DSC-TX100 / TX100V)

- Воздействие на экран или на объектив прямого солнечного света в течение длительного периода времени может привести к неисправностям. Помещая фотоаппарат вблизи окна или на открытом воздухе, соблюдайте осторожность.

- Не нажимайте на экран. Экран может быть обесцвечен, а также может возникнуть его неисправность.

- При низкой температуре на экране может оставаться остаточное изображение. Это не является неисправностью.

- Соблюдайте осторожность, не подвергайте объектив ударам и не прилагайте к нему силу.

В начало страницы