Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Просмотр) > Пункты MENU (Просмотр) > Удалить

## Удалить

Позволяет выбрать нежелательные изображения и удалить их.

1. Чтобы перейти в режим воспроизведения, нажмите кнопку (Воспроизведение).

1. (удалить) требуемый режим

(Все кроме данного снимка) | Удаление изображений серийной группы, а не выбранного изображения в режиме “Отображ. серийн. группы”. После шага 2 нажмите [OK].
(Все изоб. в серийн. группе) | Одновременное удаление всех изображений серийной группы. После шага 2 нажмите [OK].
(Данный снимок) | Удаление отображаемого в данный момент времени изображения в режиме одиночного изображения.
(Составные снимки) | Позволяет выбрать и удалить несколько изображений. Выполните следующие действия после выполнения шага 2. Выберите изображение, а затем нажмите на него. Повторяйте предыдущие пункты до тех пор, пока все требуемые изображения не будут удалены. Чтобы снять метку , повторно выберите изображение с меткой . Нажмите MENU [OK]
(Все снимки с этой датой) (Все в этой папке) (Все файлы просм. AVCHD) | Удаляются сразу все изображения в выбранном диапазоне дат, выбранной папке или все видеозаписи AVC HD. После шага 2 нажмите [OK].

При выборе изображений можно переключиться между индексным режимом и режимом одиночного изображения
При выборе (Составные снимки) нажмите на индексном экране для возврата в режим одиночного изображения или нажмите на экране одиночного изображения для возврата на индексный экран.

- Переключаться между индексным режимом и режимом с одним изображением можно также в меню [Защитить], [Отпр. с пом. TransferJet] или [Печать (DPOF)].

Примечания

- С помощью внутренней памяти изображение отображается в режиме просмотра папки.

- Файлы видеозаписей в формате AVCHD:

DSC-TX10: видеозаписи в формате AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: записаны, когда для параметра [Форм.видеосъем.] установлено значение [AVCHD 50i/50p] или [AVCHD 60i/60p]. [Подробно]
В начало страницы