Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Видеосъемка > Запись фотографий при видеосъемке (Dual Rec)

## Запись фотографий при видеосъемке (Dual Rec)

Можно снимать фотографии во время записи фильма. Фотоаппарат продолжит видеосъемку даже при записи фотографий.

#### DSC-TX10

Во время съемки одной видеозаписи можно снять до 10 фотографий.

1. Нажмите кнопку MOVIE (видеосъемка) для начала видеосъемки.

1. Нажмите кнопку затвора.

Фотография будет записана.

- При нажатии кнопки спуска затвора наполовину на экране отобразится количество фотографий (A), которое можно записать.

1. Нажмите кнопку MOVIE еще раз, чтобы остановить видеосъемку.

После завершения видеосъемки отснятые изображения отобразятся в рамках.

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Нажмите кнопку (кнопка видеосъемки) на экране для начала видеосъемки.

1. Нажмите кнопку затвора.

Фотография будет записана.

1. Нажмите кнопку (видеосъемка) еще раз, чтобы остановить запись.

Примечания

- Если для качества видеозаписи установлено значение [AVC HD 28M (PS)], то функцию Dual Rec не удастся использовать. (DSC-TX100 / TX100V)

- Во время видеосъемки вспышка не будет доступна для съемки фотографий.

- Для размера изображения будет зафиксировано значение [16:9 (3M)]. Если для размера изображения видеозаписи установлено значение [MP4 3M], для размера фотографии будет установлено значение [4:3 (2M)].

- Если для функции Smile Shutter установлено значение [Вкл], затвор срабатывает автоматически каждый раз, когда фотоаппарат определяет улыбающееся лицо.

- Если объема карты памяти недостаточно или выполнена съемка 10 изображений, на экране отобразится . Этот значок указывает на то, что съемку фотографий более выполнить нельзя.

В начало страницы