Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение установок > Основные настройки > Экономия питания

## Экономия питания

Установка промежутка времени до затемнения экрана и промежутка времени до выключения фотоаппарата.
Если фотоаппарат не используется в течение определенного времени, но питание от батарейного блока подается, экран затемняется, и фотоаппарат автоматически выключается для предотвращения разрядки батарейного блока (функция автовыключения питания).

1. MENU (Настройки) (Основные настройки) [Экономия питания] требуемый режим

| Stamina | Используется упреждающая экономия заряда батареи. Если фотоаппарат не используется в течение определенного времени, питание автоматически отключается. В режиме съемки перед выключением питания экран автоматически затемняется.
| Стандартный | Если фотоаппарат не используется в течение определенного времени, питание автоматически отключается. В режиме съемки перед выключением питания экран автоматически затемняется. Если установлено значение [Stamina], до выключения питания проходит больше времени.
| Выкл | Функция автовыключения питания не используется.

Примечания

- Если фотоаппарат не используется в течение определенного времени, то во избежание выгорания определенных областей экран автоматически затемняется, даже если для функции [Экономия питания] установлено значение [Выкл]. Даже в этом состоянии фотоаппарат не выключается. (DSC-TX100 / TX100V)

- Экономия заряда не выполняется в следующих случаях:

- Во время слайд-шоу

- В режиме видеосъемки

- При подсоединении к компьютеру/телевизору.

В начало страницы