Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Фотосъемка > Фотосъемка

## Фотосъемка

1. Опустите крышку объектива для перехода в режим съемки.

1. Держите фотоаппарат надежно, как показано на рисунке, и выберите композицию снимка.

1. Нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки.

- Минимально допустимое расстояние для съемки составляет приблизительно 1 см (W), 50 см (T) (от объектива).

1. Нажмите кнопку затвора до упора.

Фотосъемка объекта, на котором трудно сфокусироваться

- Если фотоаппарат не может выполнить автоматическую фокусировку, начинает медленно мигать индикатор блокировки АЭ/АФ и звуковой сигнал не раздается. Измените компоновку фотоснимка или измените установку фокусировки. [Подробно]

- Фокусировка может быть затруднена в следующих ситуациях:

- темно, а объект находится на большом расстоянии;

- слабый контраст между объектом съемки и фоном;

- объект съемки находится за стеклом;

- объект съемки быстро движется;

- имеется отраженный свет или блестящие поверхности;

- объект подсвечен сзади или имеются вспышки.

Смежная тема
Просмотр фотоснимков
Размер фотосн. / Разм. панорам. изобр.
В начало страницы