Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Баланс белого

## Баланс белого

Захват базового белого цвета в режиме “Настр. одн. кас.”
Регулировка цветовых тонов в соответствии с условиями окружающего освещения. Используйте эту функцию, если цвет изображения выглядит неестественным.

1. MENU (Баланс белого)

В зависимости от режима ЗАПИСИ можно выбрать эту функцию с помощью кнопок, отображаемых в левой части экрана.

1. Требуемый режим [OK].

| (Авто) | Автоматическая регулировка баланса белого таким образом, чтобы цвета выглядели естественными.
| (Дневной свет) | Регулировка при съемке вне помещений для яркого дня, вечерних видов, ночных сцен, неоновых вывесок или фейерверков и т. д.
| (Облачный) | Регулировка для облачного неба или затененного места.
| (Флуоресц. баланс белого 1) (Флуоресц. баланс белого 2) (Флуоресц. баланс белого 3) | [Флуоресц. баланс белого 1]: регулировка для белого флуоресцентного освещения. [Флуоресц. баланс белого 2]: регулировка для естественного белого флуоресцентного освещения. [Флуоресц. баланс белого 3]: регулировка для дневного белого флуоресцентного освещения.
| (Лампа накалив) | Регулировка для мест, освещенных лампой накаливания, или для яркого освещения, например в фотостудии.
| (Вспышка) | Регулировка цветовых тонов в соответствии с условиями вспышки.
| (Одно касание) | Регулировка баланса белого в зависимости от источника света. Белый цвет, запомненный в режиме (Настр. одн. кас.), становится основным белым цветом. Используйте этот режим, если [Авто] и другие установки не обеспечивают точность передачи цветов.

Эффекты условий освещения
На видимый цвет объекта влияют условия освещения.
Цветовые тона регулируются автоматически, но их можно отрегулировать вручную с помощью функции “Баланс белого”.
Дневной свет (Белый в положении Стандартный)
Облачный (Синеватый)
Флуоресцентный (Зеленый оттенок)
Лампа накаливания (Красноватый)
Примечания

- При мерцающем флуоресцентном освещении функция баланса белого может работать неправильно, даже если выбраны значения [Флуоресц. баланс белого 1], [Флуоресц. баланс белого 2] или [Флуоресц. баланс белого 3].

- При съемке с режимом вспышки, отличным от режима [Вспышка], для параметра [Баланс белого] устанавливается значение [Авто].

- Если для режима вспышки установлено значение [Вкл] или [Медл. синхр], для баланса белого можно выбрать только значения [Авто], [Вспышка] или [Одно касание].

- Возможно, не удастся установить некоторые пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

### Захват базового белого цвета в режиме “Настр. одн. кас.”

1. Наведите рамку на белый объект, например лист бумаги, заполняющий экран при тех же условиях освещения, при которых будет снят объект.

1. MENU (Баланс белого) [Одно касание]

1. Нажмите (Настр. одн. кас.) [OK]

Экран на мгновение потухнет, и, когда баланс белого будет отрегулирован и записан в память, снова отобразится экран записи.
Примечания

- Если при съемке мигает индикатор , это означает, что баланс белого не установлен или не может быть установлен. Используйте автоматическую настройку баланса белого.

- Не трясите и не ударяйте фотоаппарат, пока идет настройка параметра [Настр. одн. кас.].

- Если выбран режим вспышки [Вкл] или [Медл. синхр], баланс белого регулируется с учетом работы вспышки.

В начало страницы