Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Просмотр изображений на экране телевизора > Просмотр изображений на телевизоре высокой четкости (HD) > Просмотр изображения на телевизоре высокой четкости с помощью кабеля HDMI (продается отдельно)

## Просмотр изображения на телевизоре высокой четкости с помощью кабеля HDMI (продается отдельно)

Подсоедините фотоаппарат к телевизору высокой четкости, оснащенному разъемом HDMI с помощью кабеля HDMI (продается отдельно).

1. Выключите фотоаппарат и телевизор.

1. Соедините разъем HDMI фотоаппарата (A) и гнездо HDMI телевизора (B) с помощью кабеля HDMI (продается отдельно) (C).

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Включите телевизор и выполните настройку входного сигнала.

1. Нажмите кнопку (Воспроизведение) для включения фотоаппарата.

Снятые фотоаппаратом изображения появятся на экране телевизора. Чтобы выбрать требуемое изображение, нажмите / на экране.
“PhotoTV HD”
Этот фотоаппарат совместим со стандартом “PhotoTV HD”.
Подсоединяя PhotoTV HD-совместимый телевизор Sony с помощью кабеля HDMI (продается отдельно), можно с комфортом наслаждаться совершенно новым миром фотоснимков с захватывающим дух качеством формата Full HD.

- Стандарт “PhotoTV HD” позволяет воспроизводить высокодетализированные изображения с тонкой передачей текстур и цветов, подобной фотографии.

- Если фотоаппарат подсоединяется к телевизору Sony, совместимому с режимом Video A, с помощью кабеля HDMI, телевизор автоматически переключится на качество изображения, подходящее для просмотра фотоснимков. Если в настройках телевизора выбран видеорежим, установленное качество изображения подходит для видеозаписей.

- При воспроизведении видеозаписи в формате AVCHD рекомендуется установить значение [Режим просмотра] для параметра [Просм. AVCHD].

- Файлы видеозаписей в формате AVCHD:

DSC-TX10: видеозаписи в формате AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: записаны, когда для параметра [Форм.видеосъем.] установлено значение [AVCHD 50i/50p] или [AVCHD 60i/60p]. [Подробно]

- Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации телевизора.

Примечания

- Фотоснимки, снятые с размером изображения [VGA], воспроизвести в формате HD невозможно.

- Для параметра [Авто] установите значение [Разрешение HDMI], [1080p] или [1080i], выбрав MENU (Настройки) (Основные настройки). (DSC-TX100 / TX100V)

- Для параметра [Звук] установлено значение [Затвор].

- Не соединяйте оба выходных разъема фотоаппарата и оборудования. Если фотоаппарат и телевизор соединены через выходные разъемы, видеоизображение или звук воспроизводиться не будут. Такое подключение также может вызвать проблемы с фотоаппаратом и/или подключенным оборудованием.

- Фотоаппарат может не работать надлежащим образом с некоторыми телевизорами высокой четкости. Например, возможно не удастся просмотреть видеоизображения на телевизоре высокой четкости или прослушать звук с телевизора высокой четкости.

- Используйте кабель HDMI с логотипом HDMI.

- Через некоторое время после видеосъемки при условии, когда фотоаппарат и телевизор соединены с помощью кабеля HDMI (продается отдельно), запись может автоматически остановиться для защиты фотоаппарата.

Смежная тема
Просмотр 3D-изображений на 3D-телевизоре
В начало страницы