Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устр. неисправн. > Поиск и устр. неисправн. > Фотосъемка/видеосъемка

## Фотосъемка/видеосъемка

Невозможно записать изображения.

- Если изображения записываются во внутреннюю память, даже когда в фотоаппарат вставлена карта памяти, убедитесь, что карта памяти полностью вставлена в фотоаппарат.

- Проверьте свободную емкость внутренней памяти или карты памяти. Если она заполнена, выполните одно из следующих действий.

- Удалите ненужные изображения. [Подробно]

- Замените карту памяти.

- Невозможно записать изображения во время зарядки вспышки.

- При выполнении видеосъемки рекомендуется использовать следующие карты памяти.

- “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”

- Карта памяти SD, карта памяти SDHC или карта памяти SDXC (класс 4 или выше)

- Установите для параметра [Демонстр. режим] значение [Выкл]. [Подробно]

Функция Smile Shutter не работает.

- Снимок не будет сделан, если не определена улыбка на лице человека. [Подробно]

- Установите для параметра [Демонстр. режим] значение [Выкл]. [Подробно]

Функция подавления размытости не работает.

- Функция устойчивой съемки может не работать надлежащим образом при съемке ночных сцен.

- Для выполнения съемки сначала нажмите кнопку затвора наполовину, а затем до конца.

Запись занимает длительное время.

- При установки выдержки затвора ниже определенного значения скорости, например при фотосъемке в темных местах, фотоаппарат автоматически уменьшает помехи изображения. Эта функция называется NR (шумоподавление), и при ее использовании время съемки увеличивается.

Изображение не сфокусировано.

- Объект находится слишком близко. В следующем случае при съемке убедитесь, что расстояние от объектива до объекта больше, чем минимально допустимое расстояние.

- При съемке в режимах Интеллектуал. авторежим, Супер авторежим, Простой режим: приблизительно 1 см (W) / 50 см (T) (от объектива).

- В других режимах съемки: приблизительно от 8 см до 50 см (W).

- При фотосъемке в режиме выбора сцены был выбран режим (Сумерки), (Ландшафт) или (Фейерверки).

Не работает увеличение.

- Оптическое увеличение нельзя использовать в следующих случаях.

- Съемка в режиме іПанорамного изображения

- Съемка в режиме Панорамного 3D-обзора

- Съемка в режиме Многоракурсн. обзора

- Съемка в режиме iПанорам. обзора под водой (DSC-TX10)

- Невозможно использовать функцию интеллектуального увеличения при некоторых размерах изображения. [Подробно]

- Цифровое увеличение нельзя использовать в следующих случаях.

- В режиме “Супер авторежим”

- В режиме “Расфокусиров. фона”

- При выборе в режиме выбора сцены режима (HDR-коррекц. контр. света).

- Съемка в режиме 3D

- Используется режим Smile Shutter.

- Для параметра [Автоспуск] установлено значение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек].

Невозможно выбрать функцию распознавания лиц.

- Функцию “Распознавание лиц” можно выбрать, только если для режима фокусировки установлено значение [Мульти АF] и для режима измерения установлено значение [Мульти].

- Не удастся использовать функцию распознавания лиц, если активен режим фокусировки с близкого расстояния.

Вспышка не работает.

- Вспышку нельзя использовать в следующих случаях.

- Съемка в режиме “Расфокусиров. фона”

- Выбран режим “Серия”. [Подробно]

- В режиме выбора сцены выбран режим (Сглаж.размытости движ.), режим (Сумерки), режим (Сумерки с рук), режим (Высок. чувствит.) или режим (Фейерверки).

- Съемка в режиме іПанорамного изображения.

- Съемка в режиме 3D

- Съемка в режиме iПанорам. обзора под водой (DSC-TX10)

- Съемка в режиме видеосъемки.

- Установите для вспышки значение [Вкл], если для режима выбора сцены выбран режим (Ландшафт), (HDR-коррекц. контр. света), (Гастрономия), (Домашнее животное), (Пляж), (Снег), (Под водой) (DSC-TX10) или (Выс-скор. затвор). [Подробно]

При использовании вспышки на фотоснимках появляются размытые круглые белые пятна.

- Частицы в воздухе (пыль, пыльца, туман, объекты под водой и т.д.) (DSC-TX10) отразили свет вспышки и появились на снимке. Это не является неисправностью. [Подробно]

Функция съемки крупным планом (Макро/фокусировка вкл.) не работает.

- В режиме выбора сцены был выбран режим (Ландшафт), (Сумерки) или (Фейерверки).

- Если выбран режим фокусировки с близкого расстояния, допустимое расстояние для съемки составляет приблизительно от 1 см до 20 см.

- Для параметра [Макро] установлено значение [Авто] при следующих условиях.

- Съемка в режиме іПанорамного изображения

- Съемка в режиме 3D

- Съемка в режиме Панорамного 3D-обзора

- Съемка в режиме Многоракурсн. обзора

- Съемка в режиме iПанорам. обзора под водой (DSC-TX10)

- Если активирована функция съемки улыбки.

- В Простом режиме

- Для параметра [Автоспуск] установлено значение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек].

Не удается отключить съемку в режиме Макро.

- Нет функции принудительного выключения режима Макро. В режиме [Авто] можно снимать даже удаленный объект.

Дата и время не отображаются на экране.

- Во время съемки дата и время не отображаются. Они отображаются только во время воспроизведения.

Индикация величины F и скорости затвора мигает, если нажата кнопка затвора и удерживается в таком положении.

- Экспозиция установлена неправильно. Откорректируйте экспозицию. [Подробно]

Цвета изображения являются неправильными.

- Отрегулируйте баланс белого. [Подробно]

При просмотре экрана в темном месте на изображении появляются помехи.

- Фотоаппарат пытается улучшить видимость экрана посредством временного повышения яркости в условиях недостаточного освещения. Это не оказывает воздействия на записанное изображение.

На изображении заметна темная тень.

- В зависимости от яркости объекта при изменении величины диафрагмы может быть заметна темная тень. Это не является неисправностью.

Глаза человека выглядят красными.

- Установите для параметра [Ум. эфф. кр. глаз] значение [Авто] или [Вкл]. [Подробно]

- При использовании вспышки фотографируйте объект на расстоянии ближе, чем радиус действия вспышки.

- Осветите комнату и выполните съемку объекта.

- Отретушируйте изображение с помощью функции [Ретуширование] [Коррекция красных глаз] в меню просмотра или с помощью “PMB”. [Подробно]

На экране появляются и остаются точки.

- Это не является неисправностью. Эти точки не записываются.

Не выполняется последовательная съемка изображений.

- Если используется функция Распознавание улыбки, последовательная съемка изображений не выполняется.

- Внутренняя память или карта памяти заполнена. Удалите ненужные изображения. [Подробно] [Подробно]

- Низкий уровень заряда батареи. Установите заряженный батарейный блок.

Один и тот же фотоснимок сделан несколько раз.

- Установите для параметра [Установ. серийной съемки] значение [Одиночный]. [Подробно]

- Для параметра [Распознавание сцен] установлено значение [Расширенный]. [Подробно]

Кнопки и значки не отображаются.

- Нажмите , и все индикаторы исчезнут. Нажимайте в правой части экрана в течение несколько секунд.

В начало страницы