Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности / Информация о фотоаппарате > Меры предосторожности > Адаптер переменного тока

## Адаптер переменного тока

- К фотоаппарату прилагается адаптер переменного тока. Не подключайте к другим электронным устройствам. Это может привести к неполадкам. Кроме того, убедитесь, что используется оригинальный адаптер переменного тока Sony.

- Если индикатор питания/зарядки фотоаппарата мигает во время зарядки, извлеките заряжаемый батарейный блок и надежно установите его снова в зарядное устройство. Если индикатор питания/зарядки снова будет мигать, это может указывать на сбой в работе батарей или на то, что установлен батарейный блок другого типа. Проверьте, установлен ли батарейный блок указанного типа. Если используется батарейный блок не указанного типа, извлеките батарейный блок, замените его новым или другим и проверьте, правильно ли заряжается батарея. Если батарея заряжается правильно, может иметь место ошибка батареи.

- Если индикатор питания/зарядки не загорается даже после подключения адаптера переменного тока к фотоаппарату и электрической розетке, значит зарядка временно прекратилась и находится в режиме ожидания. Зарядка прекратилась и переходит в режим ожидания автоматически, если температура выходит за пределы рекомендуемой рабочей температуры. Когда снова установится подходящая температура, зарядка возобновится, и индикатор питания/зарядки снова загорится. Рекомендуется выполнять зарядку батарейного блока при температуре окружающей среды от 10°C до 30°C.

- При использовании прилагаемого адаптера переменного тока можно заряжать батарейный блок, установленный в фотоаппарате. Кроме того, с помощью адаптера переменного тока можно подавать питание в режиме воспроизведения. Тем не менее, в режиме съемки питание с помощью адаптера переменного тока подаваться не будет. Чтобы обеспечить питание от электрической розетки во время съемки, требуется адаптер переменного тока AC-LS5 (продается отдельно) и кабель VMC-MD3 для универсальных разъемов (продается отдельно).

В начало страницы