Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование с компьютером > Создание диска видеозаписи > Выбор метода создания диска видеозаписи

## Выбор метода создания диска видеозаписи

Характеристики каждого типа диска
Можно создать диск из видеозаписей в формате AVCHD, записанных с помощью данного фотоаппарата.
Выберите метод, который подходит для проигрывателя дисков.
Для получения подробных сведений о методе создания диска с помощью приложения “PMB”, см. “Справка PMB”.
Для получения дополнительной информации об импортировании видеозаписи в ПК см. (Windows) [Подробно]/(Macintosh) [Подробно].

Проигрыватель | Метод создания | Тип диска
Устройства воспроизведения дисков Blu-ray (Проигрыватель дисков Blu-ray, PlayStation®3 и т.д.) | Импортирование видеозаписи в компьютер с помощью приложения “PMB” и создание диска Blu-ray |
Устройства для воспроизведения видеозаписей формата AVCHD (Проигрыватель дисков Blu-ray Sony, PlayStation®3 и т.д.) | Импортирование видеозаписи в компьютер с помощью приложения “PMB” и создание диска формата AVCHD |
Создание диска формата AVCHD с помощью устройства записи DVD, отличного от DVDirect Express
Устройства для воспроизведения обычных дисков DVD (DVD-проигрыватель, компьютер, который может воспроизводить диски DVD и т.п.) | Импортирование видеозаписи в компьютер с помощью приложения “PMB” и создание диска с качеством изображения стандартной четкости (STD) |

Примечания

- При создании диска с помощью устройства Sony DVDirect (устройства записи DVD) используйте слот карты памяти устройства записи DVD или подсоедините устройство записи DVD с помощью соединения USB для передачи данных.

- При использовании устройства Sony DVDirect (устройства записи DVD) убедитесь в том, что встроенное программное обеспечение обновлено до новейшей версии.
  Для получения дополнительной информации перейдите по следующему URL-адресу:
  http://sony.storagesupport.com/

- Файлы видеозаписей в формате AVCHD:

DSC-TX10: видеозаписи в формате AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: записаны, когда для параметра [Форм.видеосъем.] установлено значение [AVCHD 50i/50p] или [AVCHD 60i/60p]. [Подробно]

### Характеристики каждого типа диска

| Использование дисков Blu-ray позволяет записывать фильмы с качеством изображения (HD) (высокая четкость) большей длительности, чем диски DVD.
| Видеозапись с качеством изображения высокой четкости (HD) можно выполнить на носителе DVD, например диске DVD-R, при этом создается диск с качеством изображения высокой четкости (HD). Диск с качеством изображения (HD) (высокая четкость) можно воспроизводить на устройствах воспроизведения формата AVCHD, например на проигрывателе дисков Sony Blu-ray и PlayStation®3. На обычных DVD-проигрывателях воспроизводить такие диски невозможно.
| Видеозапись с качеством изображения стандартной четкости (STD), преобразуемая из видеозаписи с качеством изображения высокой четкости (HD), может быть записана на носителе DVD, например диске DVD-R, при этом создается диск с качеством изображения стандартной четкости (STD).

Типы дисков, которые могут быть использованы с “PMB”
Указанные ниже 12-см диски могут быть использованы с “PMB”. Для получения информации о дисках Blu-ray см. [Подробно].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: перезапись невозможна.
DVD-RW / DVD+RW: возможна перезапись и повторное использование.

- Всегда для поддержания PlayStation®3 используйте последнюю версию программного обеспечения системы PlayStation®3.

- PlayStation®3 может не быть в наличии в некоторых странах/регионах.

В начало страницы