Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устр. неисправн. > Поиск и устр. неисправн. > GPS (только для модели DSC-TX100V)

## GPS (только для модели DSC-TX100V)

Фотоаппарат не принимает сигнал GPS.

- Установите для параметра [Установка GPS] значение [Вкл]. [Подробно]

- Фотоаппарат может не иметь возможности для приема радиосигналов от спутников GPS из-за препятствий.

- Для правильной триангуляции информации о местоположении переместите фотоаппарат в открытое место и снова включите его.

Чрезмерно большая ошибка в информации о местоположении.

- Максимальный предел погрешности может составлять несколько сотен метров из-за зданий поблизости, слабого сигнала GPS и т.д.

Для выполнения триангуляции может потребоваться некоторое время даже после приема [Доп. данные GPS].

- Параметр [Устан.даты и вр.] не установлен или сильно смещен. Правильно установите дату и время. [Подробно]

- Истек срок действия дополнительных данных. Обновите [Доп. данные GPS]. [Подробно]

- Поскольку положение спутников GPS постоянно меняется, для определения местоположения может понадобиться больше времени, или приемник может вообще не иметь возможности для определения местоположения в зависимости от местоположения и времени использования фотоаппарата.

- “GPS” – это система для определения географического местоположения путем триангуляции радиосигналов, полученных от спутников GPS. Не используйте фотоаппарат в местах, где радиосигналы блокируются или отражаются, например, в затененных местах, окруженных зданиями или деревьями и т.д. Используйте фотоаппарат на открытом пространстве.

Информация о местоположении или направлении не была записана.

- Направление съемки не записывается во время съемки видеозаписей.

- Используйте “PMB” для импортирования фильмов с информацией GPS о расположении на компьютер.

Чрезмерно большая ошибка в информации компаса

- Не располагайте фотоаппарат в непосредственной близости от источника магнитного излучения или металлического предмета.

В начало страницы