Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > Skärpa

## Skärpa

För att ställa in skärpan på ett motiv i kanten på skärmen
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning för ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.
Vald autofokusram visas på skärmen.

1. MENU (Skärpa) önskat läge

Beroende på tagningsläget ställs detta in med hjälp av knappar som visas på skärmens vänstra sida.

| (Multi-AF) | Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget visas en grön ram runt det område som skärpan är inställd på. När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad prioriterar autofokusen ansikten. När scenläget är inställt på (Undervatten) ställs skärpan in för undervattenstagning. När man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt och skärpan har ställts in tänds en stor grön ram (DSC-TX10).
| (Centrumvägd AF) | Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.
| (Spot-AF) | Skärpan ställs automatiskt in på ett väldigt litet föremål eller ett smalt område. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den. Håll kameran stadigt så att motivet inte kommer utanför autofokusramen.

Observera

- När [Digital zoom] eller [AF-lampa] används släcks autofokusramen och i stället visas en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.

- När skärpeinställningsmetoden är inställd på något annat än [Multi-AF] går det inte att använda ansiktsavkänningsfunktionen.

- Om fokusföljning är aktiverat ställer kameran in skärpan med prioritet på motivet som ska följas.

- Det kan hända att vissa MENU-alternativ inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-alternativ som inte går att ställa in i vissa tagningslägen”. [Mer information]

Snabbt välja prioriterat motiv
Om du trycker på skärmen visas en ram och om du sedan trycker ner avtryckaren halvvägs ställs skärpan in på ramen. Tryck på för att avbryta skärpeinställningen.

### För att ställa in skärpan på ett motiv i kanten på skärmen

Om motivet inte är skarpt så gör så här:

1. Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i autofokusramen (A) och tryck sedan ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan på motivet (AF-lås).

1. Vänta tills AE/AF-låsindikatorn (B) slutar blinka och tänds helt och återgå sedan till den ursprungliga bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.

- Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra om denna procedur så många gånger som behövs.

Se även
Fokusföljning
Tillbaka till överst