Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Försiktighetsåtgärder / Angående den här kameran > Försiktighetsåtgärder > Nätadapter

## Nätadapter

- Den medföljande nätadaptern ska användas tillsammans med denna kamera. Anslut den inte till andra elektroniska enheter. Om du gör det kan det orsaka fel. Se också till att använda en original Sony-nätadapter.

- Om kamerans ström-/laddningslampa blinkar under laddning ska du ta ur batteriet som håller på att laddas upp, och sätt sedan i batteriet ordentligt i kameran igen. Om ström-/laddningslampan fortfarande blinkar kan det bero på att det är fel på batteriet eller att ett batteri som inte är av angiven typ är isatt. Kontrollera att batteriet är av specificerad typ. Om batteriet är av angiven typ ska du ta ur det, och prova att sätta i ett annat batteri för att kontrollera om det batteriet laddas som det ska. Om batteriet laddas som det ska, var det förmodligen fel på batteriet.

- Om ström-/laddningslampan inte tänds även om nätadaptern är ansluten till kameran och vägguttaget indikerar detta att laddningen har avbrutits tillfälligt och är i standbyläge. Laddningen avbryts och går automatiskt över i standbyläge om temperaturen är utanför det rekommenderade användningsområdet. När temperaturen återgå till lämpligt intervall återupptas laddningen och ström-/laddningslampan tänds igen. Vi rekommenderar att batteriet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 och 30°C.

- Med den medföljande nätadaptern kan du ladda batteriet som sitter i kameran. Dessutom går det också att strömförsörja kameran via nätadaptern i uppspelningsläge. I tagningsläge går det emellertid inte att strömförsörja kameran via nätadaptern. Du behöver en AC-LS5-nätadapter (säljs separat) och fleranslutningskabeln VMC-MD3 (säljs separat) för att strömförsörja kameran från vägguttaget under tagning.

Tillbaka till överst