Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Felsökning > Felsökning > Batteri och strömförsörjning

## Batteri och strömförsörjning

Det går inte att sätta i batteriet i kameran.

- Kontrollera att batteriet är vänt åt rätt håll, och stick sedan in det tills batteriutmatningsknappen låses.

Det går inte att starta kameran.

- Efter det att man har satt i batteriet i kameran kan det ta en liten stund innan kameran slås på.

- Kontrollera att batteriet är isatt på rätt sätt.

- Batteriet är urladdat. Ladda upp batteriet.

- Batteriets kontakter är smutsiga. Torka försiktigt bort eventuell smuts med en mjuk duk.

- Kontrollera att batteriet är av typen NP-BN1.

Kameran stängs plötsligt av.

- Det kan hända att kameran automatiskt stängs av på grund av kamerans eller batteriets temperatur för att skydda kameran. I så fall tänds ett meddelande på skärmen innan kameran stängs av.

- Om man inte använder kameran under en viss tid medan den är påslagen och [Strömsparläge] är inställt på [Standard] eller [Uthålligt], stängs kameran av automatiskt för att förhindra att batteriet utarmas. Starta kameran igen.

- Om du inte använder kameran under en viss tid när strömmen är på och [Strömsparläge] är inställd på [Av] eller när kameran är ansluten till nätadaptern för att ge ström, slocknar skärmen automatiskt för att förhindra att bilden bränns fast på skärmen. Peka på skärmen för att visa bilden. (DSC-TX100 / TX100V)

Indikatorn för återstående batteriström visar fel.

- Detta kan inträffa när kameran används på ett väldigt varmt eller väldigt kallt ställe.

- Det är stor skillnad mellan den återstående batteriström som visas och den faktiska återstående batteriströmmen. Ladda ur batteriet helt en gång och ladda sedan upp det igen för att rätta till indikeringen. Det kan ibland hända att indikatorn för återstående laddning inte är korrekt.

- Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad användning. Om användningstiden mellan varje uppladdning blir signifikant kortare är det förmodligen dags att köpa ett nytt batteri.

Kamerans ström/laddningslampa blinkar medan batteriet laddas.

- Kontrollera att batteriet är av typen NP-BN1.

- Det kan hända att ström/laddningslampan blinkar ibland när man använder ett batteri som inte har använts på länge. I sådana fall tar du bort batteriet från kameran och sätter tillbaka det.

- Mer information finns i ”Batteri” [Mer information].

Batteriet är inte laddat även efter att ström-/laddningslampan slocknat och laddningen är klar.

- Detta kan inträffa när batteriet laddas på ett väldigt varmt eller väldigt kallt ställe. Ladda batteriet på en plats med lämplig temperatur mellan 10°C och 30°C.

Tillbaka till överst