Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Titta på bilder på en TV > För att titta på bilder på en högupplösnings-TV (HD-TV) > För att titta på bilder på en högupplösnings-TV (HD TV) via en HDMI-kabel (säljs separat)

## För att titta på bilder på en högupplösnings-TV (HD TV) via en HDMI-kabel (säljs separat)

Anslut kameran till en högupplösnings-TV (HD TV) som har ett HDMI-uttag med HDMI-kabeln (säljs separat).

1. Stäng av både kameran och TV:n.

1. Koppla ihop HDMI-uttaget på kameran (A) med TV:ns HDMI-uttag (B) med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat) (C).

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Slå på TV:n och ställ in ingången.

1. Tryck på -knappen (uppspelning) för att starta kameran.

Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen. Peka på och välj önskad bild med / på skärmen.
”PhotoTV HD”
Denna kamera är kompatibel med ”PhotoTV HD”-standarden.
Genom att ansluta kameran till en Sony-TV som är kompatibel med ”PhotoTV HD” via en HDMI-kabel (säljs separat) kan du uppleva dina foton på ett helt nytt och bekvämt sätt i full högupplösning.

- ”PhotoTV HD” ger skarpa detaljer och subtila texturer och färgnyanser.

- När kameran är ansluten till en Sony-TV som är kompatibel med Video A via en HDMI-kabel ställs TV:n automatiskt in på den lämpligaste bildkvaliteten för stillbilder. När TV:n ställs in på videoläget, ställs bildkvaliteten in på det lämpligaste läget för filmer.

- Vid uppspelning av AVCHD-filmer rekommenderar vi att du ställer in [Visningssätt] på [AVCHD-visning].

- AVCHD-filmer beskrivs enligt följande:

DSC-TX10: AVCHD-filmer
DSC-TX100 / TX100V: Inspelat med [Filmformat] inställt på [AVCHD 50i/50p] eller [AVCHD 60i/60p]. [Mer information]

- Se bruksanvisningen till TV:n för närmare detaljer.

Observera

- Bilder som är lagrade i [VGA]-bildstorleken går inte att spela upp i HD-format.

- Ställ in [HDMI-upplösning] på [Auto], [1080p] eller [1080i] i MENU (Inställningar) (Huvudinställningar). (DSC-TX100 / TX100V)

- [Pip] är fast inställd på [Slutare].

- Koppla inte ihop kameran och övrig utrustning som ska anslutas via båda utgångarna. Om kameran är ansluten till TV:n via utgångarna syns det ingen bild och hörs inget ljud. Sådana anslutningar kan även leda till problem med kameran eller övrig ansluten utrustning.

- Det kan hända att denna funktion inte fungerar ordentligt för somliga HD TV-apparater. Det kan t.ex. hända att det inte syns någon bild på HD TV:n eller inte hörs något ljud.

- Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon.

- Det kan hända att inspelningen automatiskt avbryts efter en viss tid för att skydda kameran, om man filmar med kameran ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat).

Se även
Uppspelning av 3D-bilder på en 3D-TV
Tillbaka till överst