Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget > iPanorering

## iPanorering

Används för att skapa en panoramabild genom att sammanställa en serie bilder. Kameran känner också automatiskt av människors ansikten eller rörliga motiv.

1. Ställ in tagningsläget.

#### DSC-TX10

1. (Inspelningssätt) (Panoramatagning) (iPanorering)

#### DSC-TX100 / TX100V

1. (Inspelningssätt) (iPanorering)

Gör följande efter steg 2.

1. Rikta kameran mot den ena änden av motivet som du vill fotografera och tryck ner avtryckaren helt.

- En svart, genomskinlig del (A) visas innan tagning. Den delen spelas inte in.

- Peka på (B) för att ändra tagningsriktningen.

1. Panorera med kameran till slutet på guiden (C) enligt pilanvisningen på skärmen.

Ta högupplösta panoramabilder
Om du ställer in [Storlek för panoramabilder] på (Hög upplösning) kan du ta en panoramabild i 43 megapixels storlek (10480×4096).

1. Håll kameran lodrätt.

1. Tryck på / på LCD-skärmen för att välja tagningsriktning.

1. Panorera kameran för att ta bilden.

Tips för att ta panoramabilder
Rör kameran i en båge med jämn hastighet i den riktning som visas på skärmen. Stillastående motiv lämpar sig bättre för panoramabilder än rörliga motiv.
Så kort radie som möjligt.
Vertikalt
Horisontellt

- Tryck först ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan och exponeringen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran i sid- eller höjdled.

- Om det finns ett område med stora variationer i formerna eller landskapet i kanten av skärmen kan det hända att bildkompositionen misslyckas. Komponera i så fall om bilden så att det området hamnar i mitten av bilden, och ta sedan om bilden.

Observera

- Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden. Rör i så fall kameran snabbare så att en hel panoramabild lagras.

- Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade.

- I dålig belysning kan det hända att panoramabilder blir suddiga eller att tagningen misslyckas.

- I flimrande belysning, t.ex. lysrörsbelysning, kan det hända att ljusstyrkan eller färgerna varierar i den sammanställda bilden.

- Om det är stora skillnader i ljusstyrka, färger eller skärpa mellan panoreringsvinkeln och den AE/AF-låsta vinkeln kommer bilden att misslyckas. Ändra i så fall den AE/AF-låsta vinkeln och ta om bilden.

- Panoreringsläget är inte lämpligt att använda i följande fall:

- Om motivet rör sig

- Om motivet är för nära kameran

- För bilder med låg kontrast, t.ex. himlen, en sandstrand eller en gräsmatta

- För bilder där motivet ändrar sig hela tiden, t.ex. vågor eller vattenfall

- I följande fall går det inte att skapa några panoramabilder:

- Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen.

- När kameran skakar för mycket.

- Det kan hända att vissa funktioner eller MENU-alternativ inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i vissa tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-alternativ som inte går att ställa in i vissa tagningslägen” för mer information. [Mer information]

Se även
Bläddra fram panoramabilder på skärmen
Stillbildsstorlek / Storlek för panoramabilder
Tillbaka till överst