Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder kameran tillsammans med en dator > Hur man bränner en filmskiva > Val av metod för att skapa en filmskiva

## Val av metod för att skapa en filmskiva

Egenskaper för respektive sorts skiva
Du kan skapa en skiva från AVCHD-filmer som har spelats in med denna kamera.
Välj en lämplig metod som passar till din skivspelare.
Se ”PMB-hjälpen” för närmare detaljer om hur man skapar skivor med hjälp av ”PMB”.
Se (Windows) [Mer information]/(Macintosh) [Mer information] för mer information om hur man importerar filmer till datorn.

Spelare | Metod för att skapa en skiva | Skivtyp
Enheter som kan spela upp Blu-ray-skivor (Blu-ray-skivspelare, PlayStation®3 etc.) | Importera filmer till en dator med hjälp av ”PMB” och bränn sedan en skiva i Blu-ray-format |
Apparater som kan spela upp material i AVCHD-format (Sony Blu-ray-spelare, PlayStation®3 etc.) | Importera filmer till en dator med hjälp av ”PMB” och bränn sedan en skiva i AVCHD-format |
Bränn en skiva i AVCHD-format med hjälp av något annat DVD-inspelnings-/bränningsprogram än DVDirect Express
Apparater för uppspelning av vanliga DVD-skivor (DVD-spelare, datorer som kan spela DVD-skivor etc.) | Importera filmer till datorn med hjälp av ”PMB” och bränn en skiva i vanligt STD-format |

Observera

- Om du vill bränna en skiva med hjälp av Sony DVDirect (DVD-inspelningsprogram) ska du använda DVD-brännarens minneskortfack eller ansluta DVD-brännaren via USB-anslutning för att överföra data.

- Om du använder Sony DVDirect (DVD-inspelningsprogram) ska du kontrollera att dess fasta programvara är uppdaterad till den senaste versionen.
  Se följande webbsida för närmare detaljer:
  http://sony.storagesupport.com/

- AVCHD-filmer beskrivs enligt följande:

DSC-TX10: AVCHD-filmer
DSC-TX100 / TX100V: Inspelat med [Filmformat] inställt på [AVCHD 50i/50p] eller [AVCHD 60i/60p]. [Mer information]

### Egenskaper för respektive sorts skiva

| På Blu-ray-skivor går det att spela in filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) och längre speltid än på DVD-skivor.
| Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att spela in på brännbara DVD-skivor, t.ex. DVD-R-skivor, och därigenom skapa en skiva med högupplösningsbildkvalitet (HD). Skivor med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att spela upp i enheter som kan hantera AVCHD-format, som t.ex. Sony Blu-ray-spelare och PlayStation®3. Sådana skivor går inte att spela i vanliga DVD-spelare.
| Filmer med standardbildkvalitet (STD) går att omvandla från filmer i högupplösningsbildkvalitet (HD) och sedan spela in på brännbara DVD-skivor, t.ex. DVD-R-skivor, och därigenom skapa en skiva med standardbildkvalitet (STD).

Skivtyper som går att använda tillsammans med ”PMB”
Följande 12 cm skivor går att använda tillsammans med ”PMB”. Mer information om Blu-ray-skivor finns i [Mer information].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Går inte att återanvända.
DVD-RW / DVD+RW: Går att återanvända och skriva om.

- Håll alltid systemmjukvaran i din PlayStation®3 uppdaterad till den senaste PlayStation®3-systemversionen.

- Det kan hända att PlayStation®3 inte säljs i somliga länder eller områden.

Tillbaka till överst