Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > ISO

## ISO

Används för att justera ljuskänsligheten när kameran är inställd på autoprogramläget eller (Undervatten) (DSC-TX10) valts bland scenlägena.

1. MENU (ISO) önskat läge

| (Auto) | ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
| ///// | Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen eller för motiv som rör sig snabbt genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).

Justering av ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika beroende på ISO-känsligheten.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt används en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Tips för att förhindra suddiga bilder
Även om man håller kameran stadigt kan det hända att motivet rör sig under tagningen så att bilden blir suddig. Skakningsoskärpa reduceras automatiskt men funktionen minskar emellertid inte rörelseoskärpa på ett effektivt sätt.
Rörelseoskärpa inträffar ofta under förhållanden med svag belysning eller långa slutartider.
Ha nedanstående tips i åtanke när du tar bilder under sådana förhållanden.

- Välj en högre ISO-känslighet så att slutartiden blir kortare.

- Välj läget (Hög känslighet) i scenläget.

Observera

- Det kan hända att vissa MENU-alternativ inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-alternativ som inte går att ställa in i vissa tagningslägen”. [Mer information]

Tillbaka till överst